<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- GXML Toolbox V3.3 R20201103;  http://www.gaeb-toolbox.de/ 
 gtcConverter.dll used version 2020.02.19  -->
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB_DA_XML/DA83/3.2">
 <GAEBInfo>
  <Version>3.2</Version>
  <VersDate>2013-10</VersDate>
  <Date>2026-07-15</Date>
  <Time>13:50:01</Time>
  <ProgSystem>/ GXML Toolbox V3.3 R20201103</ProgSystem>
  <ProgName>iTWO_64 V10.0.351</ProgName>
 </GAEBInfo>
 <PrjInfo>
  <NamePrj>2024-02-20</NamePrj>
  <LblPrj>Hydraulische Kanalsanierung in der Wolfsgasse Baesweiler</LblPrj>
  <Cur>EUR</Cur>
  <CurLbl>Euro</CurLbl>
  <AlterBidPerm>Yes</AlterBidPerm>
 </PrjInfo>
 <Award>
  <DP>83</DP>
  <AwardInfo>
   <Cur>EUR</Cur>
   <CurLbl>Euro</CurLbl>
  </AwardInfo>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>Baumaßnahme</span>
    </p>
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText>
    <p style="text-align:justify;line-height:16pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:26pt;Color:rgb(0,0,0);">Hydraulische Kanalsanierung in der Wolfsgasse in Baesweiler-Setterich </span>
    </p>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:71pt;margin-right:128pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:26pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
    </p>
    <p style="text-align:justify;line-height:16pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:128pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:128pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:128pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="text-align:justify;line-height:16pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:22pt;Color:rgb(0,0,0);">Auftraggeber: Stadt Baesweiler</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:22pt;Color:rgb(0,0,0);">Mariastraße 2 </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:22pt;Color:rgb(0,0,0);">52499 Baesweiler</span>
     <br/>
     <br/>
    </p>
    <page/>
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <AddText>
   <OutlineAddText>
    <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span>Baubeschreibung</span>
    </p>
   </OutlineAddText>
   <DetailAddText>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;text-decoration:underline;font-size:16pt;Color:rgb(0,0,0);">Baubeschreibung</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">1. </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Allgemeine Beschreibung der Baumaßnahme</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Auszuführende Leistungen in der Übersicht</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1.1</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baufeldfreimachung </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1.2 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanalbauarbeiten</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1.3 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenbauarbeiten</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1.4 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungsträgerarbeiten</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2. </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Angaben zur Baustelle</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.1 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.2 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrsführung, Verkehrssicherung</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.3 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.4 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.5 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">      </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">             </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenuntersuchungen</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.6 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere umweltrechtliche Vorschriften</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.7 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Vorgaben für die Entsorgung</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.8 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">      </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">             </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken und Grenzsteinen</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.9 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">      </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">             </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungsleitungen</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.10 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle, Ergebnisse von Erkundungs- und </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">         </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">          </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Räumungsmaßnahmen</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.11 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.12 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Anlagen im Baubereich</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3. </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Angaben zur Ausführung </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.1 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">nach Art, Ort und Zeit </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.2</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Erschwernisse während der Ausführung</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.3</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Wasserhaltung</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.4 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Anforderungen an Art, Güte u. Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile  </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.5 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Gütesicherung/Eignungsprüfungen/Eignungsüberwachungsprüfungen </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.5.1 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanalbau</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.5.2 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">           </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenbau  </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.6</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baubehelfe </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.7 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.8 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten, Bauüberwachung</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.9 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Übergabe von Unterlagen des AN</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">4. </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Allgemeine Beschreibung der Baumaßnahme </span>
     <br/>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Stadt Baesweiler beabsichtigt, die Kanalbau- und Straßenwiederherstellungsarbeiten zur hydraulischen Sanierung des Mischwassernetzes in der Wolfsgasse in Baesweiler-Setterich zu vergeben.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Zuge der Maßnahme soll ein Teilabschnitt des bestehenden Mischwasserkanals außer Betrieb genommen und verdämmt werden. Zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfähigkeit des Kanalnetzes wird in der Wolfsgasse ein Stauraumkanal in offener Bauweise hergestellt. Darüber hinaus wird im Bereich der Wolfsgasse eine Verbindungsleitung an den vorhandenen Mischwasserkanal in der Hauptstraße erstellt.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Des Weiteren sollen im Zuge der Baumaßnahme Kanalhausanschlussleitungen sowie Straßenabläufe einschließlich der zugehörigen Anschlussleitungen erneuert bzw. umgeklemmt werden. Die neu herzustellenden Kanalhaltungen erstrecken sich über eine Gesamtlänge von ca. 362 m.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Fertigstellung der Kanalbauarbeiten werden die im Zuge der Baumaßnahme aufgenommenen Verkehrsflächen entsprechend dem vorhandenen Ausbauzustand wiederhergestellt. Hierzu gehören insbesondere die Wiederherstellung von Asphaltflächen, Pflasterflächen, Plattenbelägen, Entwässerungsrinnen, Bordsteinen und sonstigen Randeinfassungen.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Wolfsgasse ist im Separationsprinzip ausgebildet und verfügt über beidseitige Gehwege. Entlang des Ausbaubereiches befinden sich überwiegend Wohngebäude und der Stadtpark von Setterich. Im Bereich des Stauraumkanals grenzen zudem ein Gastronomiebetrieb mit Biergarten, eine Gemeinschaftspraxis, Stellplatzflächen und Hecken unmittelbar an das Baufeld an.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Folgende Arbeiten sollen durchgeführt werden:</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">• </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                 </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Rückbau des Straßenoberbaus im Bereich des geplanten Kanalgrabens</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">•</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellung des Kanalgrabens einschließlich Verbau</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">•</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Verdämmung eines Teilabschnitts des bestehenden Mischwasserkanals</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">• </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                 </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchführung der Kanalbauarbeiten inkl. Herstellung eines Stauraumkanals aus GFK-</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohren mit Nennweiten DN 600, DN 1800 und DN 2000 einschließlich Trockenwetterrinne</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">•</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellung der zugehörigen Schachtbauwerke sowie des Drosselbauwerks aus GFK</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">•</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sanierung bzw. umklemmen von Hausanschlussleitungen sowie Erneuerung der </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenablaufkörper und deren Anschlussleitungen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">•</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiederherstellung von Entwässerungsrinnen, Bordanlagen und sonstigen </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenbestandteilen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">•</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiederherstellung der betroffenen Asphalt-, Pflaster- und Plattenflächen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Leistungsverzeichnis ist wie folgt gegliedert: </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Titel 1    </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">       </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanalbau</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Titel 1.1</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">        </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baustelleneinrichtung</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Titel 1.2</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">        </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrssicherung</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Titel 1.3</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">        </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Erd- und Abbrucharbeiten</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Titel 1.4</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">        </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanalbauarbeiten, Abwasserhaltung</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Titel 1.5</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">        </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungsträgerarbeiten</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Titel 1.6</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">        </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenentwässerungseinrichtungen</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Titel 1.7</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">        </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenbauarbeiten Instandsetzung</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Titel 1.8</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">        </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kontrolluntersuchungen, Ausstattungen, Beschilderung</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Titel 1.9</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">        </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten</span>
     <br/>
     <br/>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1 Auszuführende Leistungen in der Übersicht </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1.1 Baufeldfreimachung </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor Beginn der Baumaßnahme ist eine gemeinsame Begehung mit dem Auftraggeber und der Bauleitung des AG durchzuführen, um den Ausbaubereich und die abzubrechenden Anlagen zu definieren. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1.2 Kanalbauarbeiten</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Zunächst ist die Verlegung der Mischwasserkanäle durchzuführen. Hausanschlussleitungen sind gemäß den beigefügten Planunterlagen umzuklemmen bzw. teilweise zu erneuern.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Bereich der Anbindung an die Hauptstraße wird der Hauptkanal als Mischwasserkanal aus PVC-U-Rohren DA 315 hergestellt. Das Rückhaltesystem wird als Stauraumkanal aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) im Mehrkammersystem hergestellt und besteht aus folgenden Haltungen:</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">1 × DN 2000 GFK inkl. TWR mit einer Länge von ca. 88,0 m,</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3 × DN 1800 GFK mit einer Länge von jeweils ca. 78,0 m,</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 600 GFK mit einer Gesamtlänge von ca. 18,0 m,</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">DN 300 GFK mit einer Gesamtlänge von ca. 13,0 m.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Hauptstrang DN 2000 mit integrierter Trockenwetterrinne dient der Ableitung des Trockenwetterabflusses. Bei zunehmendem Einstau wird das Mischwasser entsprechend der hydraulischen Planung in die drei angeschlossenen Rohrstränge DN 1800 eingestaut und dort zwischengespeichert.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Abfluss aus dem Stauraumkanal erfolgt im Freispiegelgefälle über einen Messschacht und einen nachgeschalteten Drosselschacht mit einer Drosselabgabe von 450 l/s. Die zugehörigen Sonderbauwerke werden in den nachfolgenden Abschnitten näher beschrieben.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verlegung der Rohrleitungen erfolgt auf einem Sandauflager gemäß den Planunterlagen. Die Rohrleitungen sind gelenkig an Schachtbauwerke aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) gemäß den Herstellerangaben und den einschlägigen Regelwerken anzuschließen.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Aushub, Verlegen, Einbetten und Überschütten der Rohre, das Verfüllen und Verdichten ist DIN EN 1610 maßgebend. Sie ist auch maßgebend hinsichtlich der Mindestgrabenbreiten, der Aufbruchbreiten sowie der Dichtheitsprüfung.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Bereich der Gründungsfläche für die Kanalleitungen und die Bauwerke darf die Sohle nicht aufgelockert werden. Bei trotzdem aufgelockertem Boden muss entweder die ursprüngliche Lagerungsdichte durch Verdichten oder die ursprüngliche Tragfähigkeit in anderer geeigneter Weise wiederhergestellt werden. Die Leistungen werden als Nebenleistungen nicht besonders vergütet.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Baugrubenaushub wird ab OK Gelände abzüglich Oberflächenbefestigung und die Verfüllung bis Straßenplanum  abgerechnet. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das verfüllen des Grabens muss gleichzeitig auf beiden Seiten der Leitung erfolgen, um ein Verschieben und Heben auszuschließen.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Rohrleitungen sind genauestens nach Richtung und Höhenlage innerhalb folgender Grenzwerte zu verlegen:</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Gefälleabweichungen</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">von mehr als 0,5 ‰ bei einem Entwurfsgefälle von mehr als 3 ‰,</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">von mehr als 0,4 ‰ bei einem Entwurfsgefälle von 2 bis 3 ‰,</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">von mehr als 0,3 ‰ bei einem Entwurfsgefälle von 1 bis 2 ‰,</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">von mehr als 0,1 ‰ bei einem Entwurfsgefälle von weniger als 1 ‰,</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">kann eine Neuverlegung gefordert werden.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Darüber hinaus darf eine Fließsohlhöhenabweichung der Rohrleitung bezogen auf die planerische Vorgabe von mehr als ± 2,0 cm am jeweiligen Haltungsende nicht überschritten werden.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die öffentlichen Entwässerungsanlagen (Schächte und Haltungen) sind mittels Druckprüfung nach DIN EN 1610 zu untersuchen. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind dem Auftraggeber spätestens zwei Wochen vor der Schlussabnahme, unmittelbar nach der Untersuchung auszuhändigen.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für jeden Anschluss ist in Anwesenheit der örtlichen Bauüberwachung ein gesondertes Aufmaß zu erstellen, aus welchem Länge, Lage und Höhe (bezogen auf NHN) eindeutig zu ersehen sind.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für jeden Hausanschluss sind einzelne Rechnungen sowie Mengenermittlungen und Aufmaße zu erstellen. Die Kosten hierfür sind in die Angebotspreise einzukalkulieren.</span>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Rückbauarbeiten</span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">: </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Zuge der Arbeiten ist der bestehende Mischwasserkanal DN 600 B auf einer Länge von ca. 105 m außer Betrieb zu nehmen und vollständig zu verdämmen. Im Zuge der Verdämmungsarbeiten sind zwei vorhandene Schachtbauwerke fachgerecht abzumauern. Die Verdämmungsarbeiten sind entsprechend den Planunterlagen und in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung auszuführen.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss Hauptstraße:</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die neu zu verlegende Verbindungsleitung aus PVC-U wird vom Schacht 13426014 an den bestehenden Mischwasserhauptkanal DN 600 B in der Hauptstraße angeschlossen. Hierzu ist der Anschlussbereich des bestehenden Hauptkanals entsprechend herzustellen.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschluss Wolfsgasse / Stauraumkanal:</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Bereich der Wolfsgasse wird der bestehende Mischwasserkanal DN 600 B durch den neu herzustellenden GFK-Stauraumkanal ersetzt. Hierzu wird der Schacht M1000 als Einlaufbauwerk des Stauraumkanals sowie der Drosselschacht M1950 als Auslaufbauwerk hergestellt. Der Drosselschacht begrenzt den Abfluss aus dem Stauraumkanal auf Q = 450 l/s und bindet den neuen Kanalabschnitt wieder an den bestehenden Mischwasserkanal an. Die Straßenabläufe sowie die Hausanschlussleitungen werden an den neu herzustellenden Stauraumkanal angeschlossen. Es wird auf die beigefügten Planunterlagen BSW-K-A-DP01 verwiesen.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Stauraumkanal</span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">:</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Stauraumkanal wird in der Wolfsgasse als Mehrkammersystem aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) hergestellt. Das Rückhaltesystem besteht aus einem Rohrstrang DN 2000 mit einer Länge von ca. 88,0 m einschließlich integrierter Trockenwetterrinne, drei Rohrsträngen DN 1800 mit einer Länge von jeweils ca. 78,0 m sowie den zugehörigen Verbindungsleitungen DN 600 mit einer Gesamtlänge von ca. 18,0 m und DN 300 mit einer Gesamtlänge von ca. 13,0 m.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Hauptstrang DN 2000 dient der Trockenwetterführung sowie der Aufnahme des Mischwasserabflusses. Bei zunehmendem Einstau werden die weiteren Rohrstränge DN 1800 entsprechend der hydraulischen Planung zur Zwischenspeicherung des Mischwassers herangezogen.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Herstellung erfolgt gemäß den beigefügten Planunterlagen BSW-K-A-DP01.</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Messschacht</span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">: </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Dem Drosselbauwerk ist ein Messschacht vorgeschaltet. Der Messschacht dient der kontinuierlichen Erfassung des Wasserstandes im Stauraumkanal und ist entsprechend den Planunterlagen sowie den Herstellerangaben auszuführen.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Drosselbauwerk</span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">:</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Drosselbauwerk M1950 wird als GFK-Schachtbauwerk mit einem Innendurchmesser von DN 3000 hergestellt. Die Abflussbegrenzung erfolgt über einen Drosselschieber DN 600 mit einer Drosselabgabe von Q = 450 l/s. Das Bauwerk ist mit den erforderlichen Einbauteilen, Steighilfen, Schachtabdeckungen, Montageeinrichtungen sowie den Einrichtungen zur späteren elektrischen Nachrüstung entsprechend den Planunterlagen auszustatten. Lage, Querschnitt und Anschlusspunkte der Bewehrungs-, Fundament- und Ringerder sind gemäß der entsprechenden EMSR-Fachplanung durch den AN vorzusehen. Es wird auf die beigefügten Planunterlagen BSW-K-A-DP01 verwiesen.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hausanschlüsse</span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">: </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Zuge der Kanalbauarbeiten in der Wolfsgasse sind die Hausanschlüsse gemäß den Anmerkungen in den Ausführungsplänen umzuklemmen bzw. im öffentlichen Bereich zu erneuern. Es wird auf die Anmerkungen zu den einzelnen Hausanschlüssen in der Ausführungsplanung verwiesen. Für die Zeit der Erneuerung des Kanals sind die Hausanschlüsse, die erneuert werden, provisorisch umzuklemmen. Die Kosten hierfür sind in die entsprechenden Positionen einzukalkulieren. Einzelne Hausanschlüsse sind vorab mittels Schiebekamera zu befahren. Die Befahrung der vereinzelten Hausanschlüsse sowie die Auswertung durch den AG sind durch den AN im Bauablauf zu berücksichtigen, sodass eine Verzögerung der Arbeiten ausgeschlossen ist.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es wird darauf hingewiesen, dass Hausanschlüsse nicht im privaten Bereich erneuert werden.</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1.3 Straßenbauarbeiten </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Zuge der Kanalbauarbeiten werden die im Bereich der Baumaßnahme aufgenommenen Verkehrsflächen nach Abschluss der Kanal- und Leitungsbauarbeiten entsprechend dem vorhandenen Ausbauzustand wiederhergestellt. Hierzu gehören insbesondere Asphaltflächen, Pflasterflächen, Entwässerungsrinnen, Bordsteine und sonstige Straßenbestandteile gemäß den beigefügten Planunterlagen.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Straßenwiederherstellung erfolgt entsprechend den ausgeschriebenen Oberbauarten und den geltenden Regelwerken.</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenaufbau- und Abmessungen:</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Oberbau in Asphaltbauweise gem. RStO 12, BK 3,2:</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">4,0</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">cm</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltbetondeckschicht AC 8 DS</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">10,0 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">cm</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalttragschicht AC 22 TS</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">15,0</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">             </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">cm</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schottertragschicht 0/32 mm</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;text-decoration:underline;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">36,0</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">             </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;text-decoration:underline;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">cm</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;text-decoration:underline;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Frostschutzschicht 0/45 mm </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">         </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">65,0</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">             </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">cm</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">              </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Gesamtdicke</span>
     <br/>
     <br/>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenentwässerung:</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Beseitigung der Niederschlagsabflüsse der befestigten Straßenflächen werden Straßenablaufkörper hergestellt, deren Ableitung über die neu herzustellenden Entwässerungsleitungen in den Mischwasserkanal erfolgt. Die Straßenablaufkörper werden entsprechend den Planunterlagen in der zweizeiligen Entwässerungsrinne angeordnet und an die neu herzustellenden Entwässerungsleitungen angeschlossen.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verkehrsflächen werden im Dachprofil hergestellt, sodass die Oberflächenentwässerung den Straßenablaufkörpern gezielt zugeführt wird.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Markierung und Beschilderung:</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundlage der auszuführenden Arbeiten, sind die durch die Verkehrsbehörde genehmigten Markierungspläne und Beschilderungspläne. Nach Übertragung dieser Unterlagen in die Örtlichkeit ist die Vormarkierung durch die Verkehrsbehörde abnehmen zu lassen. Der entstehende Zeitaufwand ist in die Angebotspreise einzurechnen. Das Markierungsmaterial muss durch die BASt zugelassen sein. Die Markierungsarbeiten haben gemäß RMS zu erfolgen sowie hinsichtlich der Auswahl, Beschaffenheit und </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung den &#x22;Zusätzlichen Technischen Vorschriften und Richtlinien für Markierungen auf Straßen (ZTV-M) zu genügen. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">1.1.4</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungsträgerarbeiten</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Rahmen der Kanalbaumaßnahme in der Wolfsgasse werden Versorgungsleitungen der Regionetz GmbH sowie der Telekom neu verlegt bzw. umgelegt. Hierzu gehören Wasser- und Gasleitungen DA 110 sowie Leerrohranlagen und Telekommunikationsleitungen gemäß den beigefügten Planunterlagen.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Erdarbeiten für diese Leistungen sind im Leistungsverzeichnis enthalten und werden durch die Stadt Baesweiler vergütet.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Ausführung der Arbeiten ist mit den jeweiligen Versorgungsträgern rechtzeitig abzustimmen.</span>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Beweissicherung </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor Beginn ist der Zustand des Baufeldes durch den Auftragnehmer gemeinsam mit dem Rechtsträger in Schriftform festzuhalten. Alle notwendigen Wiederherstellungsarbeiten an Geh- und Radwegen und Straßenbefestigungen auch außerhalb des Gebietes, soweit diese Beschädigungen auf die Bauarbeiten und Transporte zurückzuführen sind, sind Sache des Auftragnehmers. Einzuschaltende Gutachter sind Sache des AN, gleichfalls alle Maßnahmen zur ausreichenden Beweisführung. Wird das Verfahren nicht durchgeführt, muss seitens des AG davon ausgegangen werden, dass alle anliegenden Bauten und Anlagen (auch Einfriedungen, Zufahrten etc.) vor Baubeginn in einem einwandfreien Zustand waren. . </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Angaben zur Baustelle</span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten: </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Baumaßnahme befindet sich in Baesweiler-Setterich in der Wolfsgasse. Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten ausgeführt.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der erste Bauabschnitt (BB1) umfasst den Anschlussbereich an die Hauptstraße. Im Zuge der Arbeiten ist die Ausfahrt der Wolfsgasse auf die Hauptstraße zu sperren. Für die Verkehrsführung ist eine dreiphasige Lichtsignalanlage gemäß den ausgeschriebenen Leistungen einzurichten und während der Bauzeit vorzuhalten. Entlang des Baubereichs befinden sich Wohneinheiten, Gewerbebetriebe sowie öffentliche Stellplätze.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der zweite Bauabschnitt (BB2) umfasst den Bereich des Stauraumkanals in der Wolfsgasse im Bereich der Bahnstraße. Aufgrund der erforderlichen Grabenbreite von rd. 10,50 m ist die Wolfsgasse auf der Baulänge des Stauraumkanals vollzusperren. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Hauptstraße und die Straße &#x22;An d. Burg&#x22;. Im Bereich dieses Bauabschnitts befinden sich ein Gastronomiebetrieb mit Außenterrasse sowie zwei Straßenbäume im Gehwegbereich. Die Zufahrt für den Betriebs- und Lieferverkehr des Gastronomiebetriebs ist zu den erforderlichen Zeiten freizuhalten und mit der Bauleitung abzustimmen. Im unteren Bereich des Bauabschnitts befindet sich eine Gemeinschaftspraxis. Der Zugang für Patienten ist während der Bauzeit jederzeit sicherzustellen.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Zufahrt zu den angrenzenden Grundstücken ist im Rahmen des Bauablaufs und der Verkehrsführung in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung soweit wie möglich aufrechtzuerhalten. Die Erreichbarkeit des Baufeldes für Rettungsdienste ist während der Bauzeit jederzeit sicherzustellen.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es wird auf die beengten Platzverhältnisse im Baubereich hingewiesen. Alle daraus entstehenden Anpassungen des Bauablaufs, der Andienungen sowie Abstimmungen mit Anwohnern, Gewerbetreibenden und behördlichen Vertretern sind einzukalkulieren. Die Aufwendungen für das beengte Arbeiten sind in die entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Beim Transport der Geräte, Baustoffe etc. über öffentliche und private Straßen sind entstandene Schäden und Verunreinigungen der Fahrbahnen unverzüglich zu beseitigen. Der AN haftet für alle Schäden im öffentlichen und privaten Bereich, die im Verantwortungsbereich seines Baustellenverkehrs und des Baubetriebs liegen.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat seine Materialdisposition derart zu organisieren, dass die erforderlichen Andienungen durch Zulieferer auf ein Mindestmaß reduziert werden. Die Erstellung notwendiger Wendeanlagen für die Baufahrzeuge sowie baubetriebliche und verkehrliche Steuerungsmaßnahmen sind in die Einheitspreise einzurechnen.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Werden beim Transport von Aushub und Baumaterialien öffentliche Verkehrsflächen verschmutzt, so hat der AN im Rahmen seiner Verkehrssicherungspflicht eine Reinigung pro Tag mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschine durchzuführen, die nicht gesondert vergütet wird. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, wird der AG nach einer Mahnung mit einer Frist von 24 Stunden die Ersatzvornahme veranlassen. Bei Bedarf ist die Reinigung der Fahrbahn bzw. der Verkehrsflächen auch mehrmals pro Tag auf Anweisung der Bauleitung des Auftraggebers durchzuführen.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.2 Verkehrsführung, Verkehrssicherung </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verkehrssicherungspflicht wird für die Dauer der Bauzeit auf die beauftragte Firma über-tragen. Sie stellt den Auftraggeber von allen Ersatzansprüchen Dritter frei. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle verkehrspolizeilichen Maßnahmen zur Durchführung der gesamten Maßnahme wie Ab-sperrungen, Beleuchtungen, Umleitungen, Verkehrssicherungen und Regelungen, insbesondere im Bereich der Baustellenzufahrten, hat der AN unter Beachtung des § 45 der StVO in Abstimmung mit der zuständigen Verkehrsbehörde durchzuführen. Die erforderlichen Leistungen zur Verkehrsführung und Verkehrssicherung sind nach den &#x22;Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen&#x22; durchzuführen. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es wird empfohlen, dass der Bieter sich selbst vor Ort ein Bild über die vorhandenen Ein-schränkungen kundig macht. Für die Belange des AN ggf. erforderliche Maßnahmen an den eingeschränkt nutzbaren Bauwerken und baulichen Anlagen im Bereich der Zuwegungen sind mit den entsprechenden Baulastträgern durch den AN eigenverantwortlich abzustimmen. Der Bieter hat Nachweis zu erbringen, dass gemäß der Richtlinie MVAS 99, für die Baustellenabsicherung verantwortliche Personen RSA-21 bzw. ZTV-SA 97 qualifiziert sind. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Während der Bauausführung sind der Rettungsdienst, die Müllabfuhr usw. an der Baustelle vorbeizuführen. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Anliegerverkehr ist stetig aufrecht zu erhalten. Provisorische baulichen Vorkehrungen und Anpassungen wie Schotterflächen oder Anrampungen sind in den EP zu berücksichtigen. Alle verkehrlichen Beeinträchtigungen sind den Anliegern mit einer Vorlauffrist von mindestens 1 Woche mitzuteilen.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Reinigung der umliegenden Straßen hat bei Verschmutzung täglich zu erfolgen und wird nicht gesondert vergütet. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Bieter hat die Umleitungen bei der Genehmigungsbehörde zu beantragen und die Verkehrszeichenpläne zu erstellen. Die Verkehrszeichenpläne sind vorher dem AG zur Prüfung und Freigabe zu übermitteln. Änderungen auf Vorgabe der Genehmigungsbehörde oder des AG sind einzukalkulieren. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es wird darauf hingewiesen, dass im Bereich der Baumaßnahme ein Gastronomiebetrieb mit Außenterrasse sowie eine Gemeinschaftspraxis angrenzen. Der Betriebs- und Lieferverkehr des Gastronomiebetriebs ist während der Bauzeit in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung soweit wie möglich aufrechtzuerhalten. Der Zugang zur Gemeinschaftspraxis ist für Patienten während der gesamten Bauzeit sicherzustellen.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verkehrsführung ist entsprechend den einzelnen Bauabschnitten einzurichten. Im Bereich des Anschlusses an die Hauptstraße (BB1) erfolgt die Verkehrsführung unter Einsatz einer dreiphasigen Lichtsignalanlage. Im Bereich des Stauraumkanals (BB2) ist die Wolfsgasse für die Dauer der Kanalbauarbeiten vollzusperren. Alle daruas entstehnde Mehraufwendungen sind zu berücksicgtigen.</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.3 Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Versorgung der Baustelle mit Wasser, Abwasser und Energie ist Sache des AN. Er hat die erforderlichen Anschlüsse im Einvernehmen mit den Versorgungsträgern auf seine Kosten herzustellen, wieder zu beseitigen und Modalitäten hinsichtlich der Vergütung mit dem jeweiligen Versorgungträger abzustimmen. Gleiches gilt für die Entsorgung. Die hierdurch entstehenden Kosten werden nicht gesondert vergütet und sind in die Positionen einzukalkulieren.  </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.4 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">      zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Plätze für Baustelleneinrichtung, Lagerplätze, Arbeitsplätze und Plätze für Unterkünfte stellt der AG zur Verfügung. Die späteren öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb des Planungsgebietes können vom AN in Abstimmung mit dem AG hierfür kostenlos genutzt werden. Die Anpachtung von Flächen außerhalb der Trasse ist Sache des AN und einzukalkulieren. Evtl. erforderliche Einzäunungen für v.g. Flächen sind Sache des AN und entsprechend einzukalkulieren. Das ggf. erforderliche mehrfache Umsetzen der Baustelleinrichtung nach Baufortschritt ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.  .  </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.5 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Boden-</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">      untersuchungen. </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Baugrundgutachten der Geotechnik West vom 02.04.2025 ist den Ausschreibungsunterlagen als Anlage beigefügt. Die darin enthaltenen Untersuchungsergebnisse, Empfehlungen und Vorgaben sind bei der Ausführung der Arbeiten zu beachten und in die entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren..  </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.6 Besondere umweltrechtliche Vorschriften </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Gemäß § 1 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) sind Gewässer zu schützen. Es sind alle Vorkehrungen zu treffen und in die entsprechenden Positionen des LV einzukalkulieren, dass weder Abwasser, Heiz- oder Dieselöl noch sonstige wassergefährdende Stoffe in den Untergrund gelangen können. Insbesondere sind Baufahrzeuge und Maschinen in arbeitsfreien Zeiten sowie bei Betankungsvorgängen sicher auf flüssigkeitsundurchlässigen Flächen abzustellen. Der AN haftet bei Zuwiderhandlungen allein und in vollem Umfang. Auf die &#x22;Verordnung über Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen (VAwS)&#x22; wird hingewiesen. Das Aufstellen von stationären Tankanlagen oder die Lagerung dieser oder anderer wassergefährdender Stoffe ist nicht erlaubt. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es wird darauf hingewiesen, dass für Materialablagerungen und / oder Abstellung von Bau-fahrzeugen / Baucontainern etc. auf öffentlichen Flächen, die sich nicht im Baubereich befinden, eine SONDERNUTZUNGSGENEHMIGUNG bei der Stadt Baesweiler zu beantragen ist. Die Genehmigung ist gebührenpflichtig und geht zu Lasten des AN. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.7 Besondere Vorgaben für die Entsorgung </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Überschüssiger Bodenaushub, Abbruch- und Rückbaumaterialien gehen in das Eigentum des Auftragnehmers über und sind mit den erforderlichen Nachweisdokumenten außerhalb des Baugebiets ordnungsgemäß zu entsorgen. Die nach abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgung erforderlichen Erklärungen, Bestätigungen, Belege, etc. sind stets in Kopie dem AG vorzulegen. Bei der Entsorgung von Abfällen sind die sich aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ergebenden Anforderungen durch den AN einzuhalten. Teer-/pechhaltige Straßenbaustoffe sowie gefährliche Abfälle sind durch einen zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb einer Verwertung zuzuführen.  </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat die erforderlichen Nachweise des Abfallerzeugers gemäß Nachweisverordnung (NachwV) gegenüber dem AG und der örtlichen BÜ zu erbringen. Die diesbezüglichen Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Für nicht gefährliche Abfälle hat der AN für jede Abfallart Nachweise zu erstellen. Diese Nachweise müssen u.a. Angaben über die Abfallart, die Menge (aufgemessen auf der Baustelle), die Art der Entsorgung, das Datum, Name und Anschrift des AN beinhalten. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei gefährlichen Abfällen ist ein Entsorgungsnachweis gemäß NachwV zu führen. Der AN hat sicherzustellen, dass </span>
     <br/>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm 59.70mm;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">•</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">die Begleitscheine als Vorlagen erstellt werden und dem AG rechtzeitig, mindestens 3 </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Arbeitstage in der zeitnah erforderlichen Anzahl zugestellt werden.  </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">•   </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">die Begleitscheine vollständig mit den Angaben zum Abfallentsorger, -beförderer und-</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">erzeuger sowie der geschätzten Menge ausgefüllt sind. Das Datum der Übergabe darf nur </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">nach vorheriger Absprache mit der Bauüberwachung eingetragen werden.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">•  </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">der Beförderer einen Ausdruck des Begleitscheinverfahrens beim Transport mit sich führt. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat sicherzustellen, dass der Entsorgungsnachweis rechtzeitig an die zuständige Behörde gesendet wird. Verzögerungen, die durch ein Nichtbeachten der vorstehenden Regelungen oder eine nicht ordnungsgemäße Anwendung des elektronischen Abfallnachweisverfahrens entstehen, gehen zu Lasten des AN. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es wird auf die entsprechenden Aushub- und Abbruchpositionen sowie Hinweise im Leistungsverzeichnis verwiesen.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer hat Lieferscheinlisten (Lieferscheinnummer, Tonnage, Ein- bzw. Ausbauort, etc.) über alle von ihm eingebauten und entsorgten mineralischen Baustoffe gemäß EBV zu führen. Hierzu hat der AN alle Lieferscheine im Original dem AG auszuhändigen. Die Mehrkosten für die Dokumentation und Abstimmung mit Behörden sind einzukalkulieren. Alle Dokumentations- und Anzeigepflichten im Zuge der EBV gehen auf den AN über.</span>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.8 Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflä-</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">      chen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken und Grenzsteinen</span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">  </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die für die Zufahrt zur Baustelle genutzten Flächen sind durch den AN zu schützen. Schäden durch den Baustellenverkehr sind zu beseitigen. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Zu Beginn der Erdarbeiten hat der AN vorher vorhandene Grenzsteine zu sichern. Der AG übernimmt nur die Kosten für die Grenzherstellung, wenn die Beseitigung der Steine von der örtlichen Bauüberwachung angeordnet wird. Vor Baubeginn ist eine gemeinsame Grenzfeststellung durchzuführen. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es wird darauf hingewiesen, dass die Bauarbeiten so ausgeführt werden, dass angrenzende Bauten und Bebauungen nicht beschädigt werden. DIN 4123 &#x22;Ausschachtungen, Gründungen und Unterfangungen im Bereich bestehender Gebäude&#x22; ist zu beachten. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Arbeiten im Bereich von Bäumen sind mit äußerster Sorgfalt durchzuführen. Arbeiten im Wurzelbereich sind generell in Handschachtung oder mittels Saugbagger durchzuführen. Es wird auf die entsprechenden Positionen des LV hingewiesen. Beschädigungen an Wurzelwerk, Stamm oder Astwerk sind auszuschließen. Werden bei Ausschachtungsarbeiten Baumwurzeln freigelegt, ist der AG zu informieren. Eine gezielte Kappung von Wurzeln ist nur in Abstimmung mit dem AG zulässig. Bei Baggerarbeiten im Kronenbereich ist darauf zu achten, dass das Astwerk nicht beschädigt wird. Ist aufgrund der Arbeiten ein Rückschnitt der Äste notwendig, ist der AG mit einer Vorlaufzeit von 7 Tagen auf diesen Umstand hinzuweisen, damit entsprechende Schnittarbeiten veranlasst werden können. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.9 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">      Versorgungsleitungen </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor Beginn der Tiefbauarbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet, Erkundungen über vor-handene Versorgungsleitungen einzuholen. Er ist verpflichtet, eine schriftliche Erlaubnis zur Ausführung der Tiefbauarbeiten an den Versorgungsleitungen durch den jeweiligen Versor-gungsträger einzuholen. Die Verlegehinweise der Versorgungsträger sind zu beachten. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.10 Vermutete Kampfmittel im Bereich der Baustelle, Ergebnisse von Erkundungs- </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">        und Räumungsmaßnahmen </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm 59.70mm 79.60mm 99.50mm;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sollten Kampfmittel gefunden werden, sind die Arbeiten sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbehörde, die nächstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst und die örtliche Bauüberwachung zu benachrichtigen.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Da eine Gefährdung durch Kampfmittel nicht ausgeschlossen werden kann, sind die </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Erdarbeiten in den nicht untersuchten Bereichen mit besonderer Vorsicht sowie ent-</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">sprechend der nachstehenden Ausführungshinweise durchzuführen:</span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                 </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Unterweisung des Baustellenpersonals ist auf der Grundlage des &#x22;Merkblattes für </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugrundeingriffe&#x22; der BZR. Düsseldorf Kampfmittelbeseitigungsdienst durchzuführen. Die </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterweisung ist schriftlich festzuhalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestätigen.  Das Merkblatt ist auf der Baustelle gut sichtbar aufzuhängen. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Kanalgraben dürfen sich nur die unbedingt für die Ausführung der Arbeiten </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">erforderlichen Arbeitskräfte aufhalten. Eine sichere Verständigung mit dem Baggerführer </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">ist jederzeit zu gewährleisten. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Abtrag des Straßenoberbaus bzw. des oberen Bereichs des Kanalgrabens muss </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">lagenweise in Schichten von &#x3c; 30 cm erfolgen.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Beim Antreffen eines Schachthindernisses oder eines nicht identifizierbaren Fremdkörpers </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">ist keinesfalls Gewalt anzuwenden (kein Meißeleinsatz, kein Reißen mit der </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baggerschaufel). Der verantwortliche Vorgesetzte sowie der Verantwortliche des </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Auftraggebers sind zu verständigen. Durch Sichtprüfung kann nachfolgend der Versuch </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">unternommen werden, den Fremdkörper zu identifizieren. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sollte keine eindeutige Identifizierung des Störkörpers als &#x27;Nicht Kampfmittel&#x27; möglich sein, </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">sind umgehend der Kampfmittelbeseitigungsdienst sowie die Polizei und das </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">städtische Ordnungsamt zu verständigen. Die Fundstelle ist bis zum Eintreffen des </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kampfmittelbeseitigungsdienstes weiträumig abzusperren und zu sichern. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Verfüllung und Verdichtung der Kanalgräben sind schwere Erschütterungen </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">       </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">außerhalb des Kanalgrabens zu vermeiden. Es sind daher ausschließlich </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">leichte, </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">handgeführte Verdichtungsgeräte einzusetzen und die Anzahl der </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Verdichtungsübergänge entsprechend zu erhöhen. Baggeranbauverdichtungsgeräte sind </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">nicht einzusetzen.  </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                  </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die vorbeschriebenen Ausführungshinweise und die hieraus resultierenden Erschwernisse </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">sind bei der Kalkulation der zugehörigen Positionen zu berücksichtigen.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine zusätzliche Vergütung dieser Zusatzleistungen sowie für ggf. anfallende Stillstandszeiten aufgrund der Identifizierung von Fremdkörpern und der damit ggf. verbundenen Absperrung wird nicht geleistet. </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es wird auf die beigefügte Stellungnahme des Kampfmittelbeseitigungsdienstes verwiesen. </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Den Aushubarbeiten ist ein Sachkundiger nach § 20 SprengG beizustellen, dessen Anweisung zu Folge zu leisten ist.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.11 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN ist verpflichtet, seine Arbeiten mit allen im Baubereich eventuell tätigen Unternehmen abzustimmen. Zu den Mitwirkungspflichten zählen hiernach u.a. die aktive Mitwirkung und Auskunftserteilung bei koordinationsrelevanten Gesprächen/Baubesprechungen, insbesondere unter Beteiligung anderer Unternehmer, und die unverzügliche Information über abgefragte Festlegungen seiner Arbeitsvorbereitung, einschließlich ausführungstechnischer und logistischer Aspekte.   </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungsträger</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sollten im Zuge der Baumaßnahme auf Wunsch der Versorgungsträger Umverlegungs- oder Neuverlegungsarbeiten der Leitungen durchgeführt werden, hat der AN die Arbeiten mit den jeweiligen Versorgungsträgern oder Vertragspartnern eigenständig zu koordinieren. Er hat den Versorgungsträgern einen angemessenen Zeitraum für die Verlegung der Leitungen zu geben und seinen Bauablauf dementsprechend abzustimmen. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2.12 Anlagen im Baubereich </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Arbeiten im Erdreich sind durch den AN vor Baubeginn Auskünfte über die Lage von Erdkabeln sowie von Ver- und Entsorgungseinrichtungen jeder Art von den Betreibern ein-zuholen bzw. sich vor Ort einweisen zu lassen. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit den Leitungsbestandsplänen ist der derzeit bekannte Bestand von Ver- und Entsor-gungsanlagen dargestellt; dies entbindet den Auftragnehmer nicht von der vorbeschriebenen Einholung von Bestandsunterlagen und der örtlichen Einweisung. Der Auftragnehmer wird aufgefordert, sich zuverlässig und mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf vor Beginn der Arbeiten über alle im Baustellenbereich befindliche Kabel und Leitungen sowie deren Lage bei den entsprechenden Versorgungsträgern zu informieren und einweisen zulassen. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat vor Baubeginn die Markierung ggf. vorhandener Leitungen bei deren Eigentü-</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">mern zu beantragen und deren Unversehrtheit bei den Bauarbeiten mit entsprechenden Si-cherungsmaßnahmen zu gewährleisten. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat die für die Herstellung der Zufahrten, Baugruben, Baubehelfe, Baustellenein-richtungen und die Lagerung von Stoffen sowie bei sonstigen Baudurchführungen und dgl. erforderlichen Erkundungsarbeiten, Sicherungsarbeiten und Verlegungen an Ver- und Ent-sorgungsleitungen gemäß den Vorschriften und Schutzbestimmungen der entsprechenden Ver- bzw. Entsorgungsunternehmen durchzuführen. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Kosten hierfür sind einzurechnen, sofern keine gesonderten Positionen im Leistungs-verzeichnis ausgewiesen sind. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kosten für die Behebung von Schäden an Leitungen und Kabeln, die auf Nichtbeachtung der vorher genannten Auflagen, auf nicht ausreichende bzw. nicht sorgfältige Sicherung usw. zurückzuführen sind, gehen zu Lasten des AN. Beschädigungen sind unverzüglich der örtlichen Bauüberwachung des AG sowie den zuständigen Leitungsträgern zu melden. Bei aufgefundenen Kabeln und Leitungen ist der Betreiber zu ermitteln und unverzüglich von den Bauarbeiten zu unterrichten. Nicht in Betrieb befindliche Kabel und Leitungen dürfen nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Betreibers ausgebaut werden. Die Anlagen der Versorgungsunternehmen sind, soweit sie innerhalb der Baufläche liegen, während der Bauzeit durch den AN in Absprache mit den Eigentümern und gemäß deren Vorschriften in Betrieb zu halten und zu sichern. Versorgungsunterbrechungen sind nur möglich nach ausdrücklicher Genehmigung durch das Unternehmen. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Zugänglichkeit der Leitungen für Wartungs- und Reparaturarbeiten ist zu gewährleisten. Durch geeignete Bauverfahren sind Beeinträchtigungen von Versorgungsleitungen zu ver-meiden. Dies gilt auch für Arbeiten außerhalb des Schutzstreifens.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Bereich der Baumaßnahme sind u. a. folgende Leitungen und Anlagen vorhanden:</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Telekommunikationsleitungen</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Stromleitungen</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Wasserleitungen</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Gasleitungen</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Angaben zur Ausführung </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es wird empfohlen, dass sich der Auftragnehmer vor der Angebotsabgabe durch die Besichtigung der Baustelle und des Umfeldes ein genaues Bild über die Art und den Umfang der auszuführenden Leistungen sowie die örtlichen Verhältnisse verschafft, um sich über alle preisbildenden Einflussfaktoren vor Ort einen Überblick zu schaffen. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Planung und die Koordination des Bauablaufes bleiben überwiegend dem Auftragnehmer überlassen. Sie ist mit Hilfe eines Bauzeitenplans mit dem Auftraggeber abzustimmen. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Baufortschritt ist in jedem Falle so voranzutreiben, dass die vertraglich gesetzten Fristen sicher eingehalten werden können. Für die Belange des AN ggf. erforderliche Maßnahmen an den eingeschränkt nutzbaren baulichen Anlagen im Bereich der Zuwegungen sind mit den entsprechenden Baulastträgern durch den AN eigenverantwortlich abzustimmen. Die Baustelle und Zufahrten sind so einzurichten, dass eine Behinderung des Anliegerverkehrs auf ein Mindestmaß reduziert wird. Sollte aufgrund des Bauablaufs die Erreichbarkeit für die Anlieger dennoch eingeschränkt werden müssen, so sind diese frühzeitig (mindestens 1 Woche vorher) darüber zu informieren.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es wird darauf hingewiesen, dass die ausgewählten Verdichtungsarbeiten für den Kanalgraben und den Straßenbau im Bereich von Bebauungen so auszuwählen sind, dass Vibrationen so gering wie möglich gehalten werden. </span>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschrän-</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">      kungen nach Art, Ort und Zeit  </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es wird daraufhingewiesen, dass nach den Kanalerneuerungsmaßnahmen die Straßenunterhaltungsarbeiten durchgeführt werden. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat seinen Personal- und Geräteeinsatz so zu disponieren, dass die Einhaltung der vorgegebenen Bauzeit gewährleistet wird. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein Bauzeitenplan ist nach erfolgter Beauftragung und vor Baubeginn durch den AN vorzulegen und mit dem AG abzustimmen.</span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> Im Detailterminplan sind die wesentlichen Arbeiten (Abbruch, Erdarbeiten, Kanalbauarbeiten, Hausanschlüsse, ungebundene Tragschichten, Entwässerungseinrichtungen, Randeinfassungen, Asphaltarbeiten) sowie die geplanten Bauabschnitte darzustellen. Der Bauzeitenplan ist dem AG zur Freigabe spätestens 2 Wochen vor Beginn der Maßnahme vorzulegen. Die Zufahrten von Anwohnern in Ausbaubereichen ist so weit wie möglich jederzeit ist zu gewährleisten. Eventuelle Mehrkosten für provisorischen Zwischenzustände wie Schotteranrampungen sind in die EP einzukalkulieren.  </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Des Weiteren wird daraufhingewiesen, dass der AN seinen Bauablauf entsprechend der Erstellung, Auswertung und Freigabe für die Kampfmittelsondierungen zu planen hat. Dies beinhaltet die Abstimmung seines Bauablaufes auf die Ausführung der Kampfmittelsondierungen. Die vorgenannten Ausführungen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugrubenherstellung Stauraumkanal:</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Herstellung der Baugrube für den Stauraumkanal im Bauabschnitt BB2 hat in offener Bauweise über die vollständige Grabenbreite von rd. 10,50 m zu erfolgen. Die Baugrube ist in mindestens zwei Bauabschnitte zu unterteilen. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Eine Unterteilung in weitere Bauabschnitte ist zulässig, sofern diese durch den Auftragnehmer statisch nachgewiesen wird und der Bauablauf hierdurch nicht beeinträchtigt wird.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Stirnseiten der Baugrube sind entsprechend den Vorgaben des Baugrundgutachtens sowie der DIN 4124 standsicher zu böschen. Die Herstellung eines Stirnverbaus ist nicht vorgesehen.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.2</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Besondere Erschwernisse während der Ausführung</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Um den Anliegern sowie Rettungsdiensten über die gesamte Ausführungszeit die Zufahrt zu den Grundstücken zu ermöglichen, ist der Bereich der jeweils offenen Baugruben auf 20 Meter zu beschränken. Der AN hat dementsprechend die Verkehrssicherung- sowie Baugrund- und Baufeldsicherungsmaßnahmen dem Baufortschritt entsprechend kontinuierlich anzupassen und umzubauen. Der Fußgängerverkehr ist dauerhaft an der Baustelle vorbeizuführen. Mehraufwendungen wie zusätzlichen Absperrschranken und Absperrbarken sind in die Pos. der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es wird darauf hingewiesen, dass die Herstellung des Straßenoberbaus ebenso kontinuierlich zu erfolgen hat. Alle Mehraufwendungen aufgrund baubetrieblicher Anpassungen und mehrfachen Asphalteinsätzen sind einzukalkulieren. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es wird darauf hingewiesen, dass die Straßenunterhaltungsmaßnahmen erst nach vollständiger Fertigstellung der Kanalerneuerung sowie nach Vorlage und Nachweis der Kamerabefahrung sowie Dichtheitsprüfungen des Hauptkanals durchgeführt werden sollen. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Deckensanierung soll nach Fertigstellung sämtlicher Kanal- und Anpassungsarbeiten durchgeführt werden. Ein zusätzliche Baustelleneinrichtung für die Deckensanierung ist Sache des AN und wird nicht gesondert vergütet. Gleiches gilt für das Durchführen der Arbeiten am Wochenende. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Mehraufwendungen aus den vorgenannten Bestimmungen sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.</span>
     <br/>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.3</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Wasserhaltung</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat während der Baumaßnahme anfallende Mischwasser in den Vorfluter abzuleiten. Die Wahl der Wasserhaltung bleibt dem AN überlassen. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.4 Besondere Anforderungen an Art, Güte u. Umweltverträglichkeit der Stoffe und </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">      Bauteile </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Mit dem im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteile, Baustoffe und Abmessungen gelten auch der Herstellungsvorgang bis zur fertigen Leistung unter Berücksichtigung der anerkannten Regeln der Technik sowie der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als vereinbart. Für jegliche Abweichung zu den Vorgaben in Bezug auf Bauart, Bauteile und Abmessungen bedarf es der Zustimmung des AG. Alle zu Verwendung kommenden Baustoffe müssen den gültigen Normen entsprechen. Die Lieferung erfolgt, so-lange im Leistungsverzeichnis keine anderen Angaben aufgeführt sind, durch den AN. Alle </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Materialnachweise müssen am Tag der Lieferung von der Bauleitung des AN unterschrieben und dem AG übergeben werden. Für sämtliche Baustoffe (Insbesondere Schotter- und Frostschutzmaterial sowie Asphalt) sind Eignungsnachweise vor dem Einbau vorzulegen. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anlieferung von Asphaltmischgut ist mit thermoisolierten Fahrzeugen mit thermoisolierten Transportmulden durchzuführen. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei lagenweisem Einbau von Asphaltschichten sind die daraus entstehenden Mehraufwendungen einzukalkulieren. Die Mehraufwendungen aus den beschriebenen Vorgaben sind einzukalkulieren und werden nicht besonders vergütet.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.5 Gütesicherung/Eignungsprüfungen/Eignungsüberwachungsprüfungen</span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Rahmen der Qualitätssicherung sind grundsätzlich für alle Baustoffe, Baustoffgemische und Bauteile Eignungs- und Eigenüberwachungsprüfungen durchzuführen. Die geforderten Prüfungen sind ohne besondere Vergütung zu erbringen und durch Prüfungszeugnisse gegenüber dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung zu belegen. Die Ergebnisse der Eignungsprüfung sind dem AG rechtzeitig vor Baubeginn vorzulegen und auf der Baustelle vorzuhalten. Für Baustoffgemische hat der AN die beabsichtigte Zusammensetzung anzugeben. Diese Angaben sind maßgebend für Ausführung, Abnahme und Abrechnung der Bauleistungen. Ändern sich Art und Eigenschaften der Baustoffe, der Baustoffgemische oder Einbaubedingungen, ist die Eignung erneut nachzuweisen. Die Kosten der Eignungsprüfungen werden nicht gesondert vergütet. </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.5.1 Kanalbau </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Herstellung der Rohranschlüsse an die Schachtbauwerke ist folgendes zu beachten: </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">   •   </span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">            </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Einsetzen der anzuschließenden Rohre muss wasserdicht erfolgen.  </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">   •</span>
     <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Schachtbauwerken sind die Rohranschlüsse entsprechend den Herstellerangaben und den geltenden Regelwerken wasserdicht auszuführen. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Dokumentation sind die Hausanschlussleitungen im offenen Graben zu fotografieren und die Fotos den jeweiligen Aufmaßblättern zuzuordnen. Auch diese Leistungen sind in die entsprechenden Leistungspositionen einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Der AN hat eigenverantwortlich für die Durchführung der Verdichtungsprüfungen im Rahmen der Eigenüberwachung zu sorgen. Von dem AG angeordnete Verdichtungsprüfungen entbinden den AN nicht von dieser Pflicht. Die Ergebnisse der Eigenüberwachung sind dem AG ohne besondere Vergütung in 2-facher Ausfertigung vorzulegen. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Aufstellen und Liefern von stat. Berechnungen für Rohrleitungen und Fertig-teilschachtbauwerke aus Beton, Stahlbeton oder GFK der in offener Baugrube verlegten Rohre, </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">der Schachtbauwerke und aller Baubehelfe, die zur Durchführung von Kanalverlegungsarbeiten erforderlich sind, einschl. der Ausführungs- und Bewehrungszeichnungen, gilt als Nebenleistung und wird nicht besonders vergütet. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.5.2 Straßenbau</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;line-height:11pt;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat die erforderlichen Prüfungen zur Eigenüberwachung selbst und unaufgefordert durchzuführen. Insbesondere sind laufende Prüfungen der Verdichtung und der Einbaudicken erforderlich. Ist die Soll - Einbaudicke in cm vorgeschrieben, muss für jede Schicht </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">nachgewiesen werden, dass die tatsächlich hergestellte Einbaudicken mit der im Bauvertrag / LV vorgegebenen Einbaudicke übereinstimmen. Die Einbaudicke ist für jede Schicht mittels Schichtdickenmessgerät zur zerstörungsfreien Dickenmessung von Fahrbahnbelägen mit direkter Anzeige der Belagsdicke durchzuführen. Dazu ist vor dem Einbau der Fahrbahndecke je Messprofil eine Reflektorfolie in den Abmessungen 1000 mm x 300 mm x 0,5 mm zu verlegen, die als Bezugsebene, für die nach dem Einbau des Belags zu messende Schichtdicke dient. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Kosten, für die für die Bestimmung der Einbaudicke benötigten Mess- und Arbeitsgeräte sind durch den AN, wenn nicht anders beschrieben, in die Position der Baustelleneinrichtung einzukalkulieren. Die örtliche Bauüberwachung ist an den Untersuchungen bzw. Messungen zu beteiligen. Als Einbaudicke gilt das arithmetische Mittel aller Messungen der jeweiligen Schicht über das gesamte Baulos. Die Protokolle sind in Durchschrift der örtlichen Bauüberwachung vor Ort auszuhändigen. Ist ein flächenbezogenes Einbaugewicht vorgeschrieben, so muss für jede Schicht nachgewiesen werden, dass das tatsächliche Einbaugewicht mit dem Soll - Einbaugewicht der jeweiligen Leistungsposition übereinstimmt. Der Nachweis des tatsächlichen Einbaugewichts ist für jede Schicht und für jeden einzelnen Teilabschnitt bzw. für jede Tagesleistung separat zu erbringen. Die Lieferscheine sind sortiert nach den jeweiligen Teilabschnitten der örtlichen Bauüberwachung vorzulegen, einschließlich Lieferscheinauflistung mit Bezeichnung der Baustelle, Datum, Materialbezeichnung sowie der Ausweisung der Netto - Tonnage mit Addition der Tagesleistung. Die Aufmaße der einzelnen Teilabschnitte sind zwischen AG und AN gemeinsam durchzuführen. Aufmaße, zu denen die Bauüberwachung nicht hinzugezogen wurde, werden nicht anerkannt.  </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für die Durchführung der Kontrollprüfungen (Plattendruckversuche) beim Erdbau und den ungebundenen Tragschichten hat der AN ein geeignetes Gegengewicht zur Verfügung zu stellen. Die Prüfung hat in Anwesenheit eines Vertreters des AG zu erfolgen.  </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.6 Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat bis spätestens 8 Werktage vor der Abnahme bzw. Gestellung der Schlussrechnung einen fortgeschriebenen Ausführungsplan gem. § 14 VOB/B in dreifacher Ausfertigung mit den Maßen des Istzustandes einzureichen. In diesem Plan sind die wichtigsten Erschwernisse, wie Kreuzungen von Leitungen, Bodenaustausch usw. einzutragen. Der Plan ist rechtsverbindlich zu unterschreiben. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Festpunkte, die zur Übertragung der Planung in die Örtlichkeit dienen, werden vom AG zur Verfügung gestellt. Mit Baubeginn übernimmt der AN diese Punkte in seine Obhut.  Alle Kosten für die Wiederherstellung verlorengegangener Punkte trägt der AN. Die Kosten für die Sicherung der Punkte sind in die Einheitspreise einzurechnen. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sind für die Abrechnung Feststellungen auf der Baustelle notwendig, sind sie gemeinsam vorzunehmen; der Auftragnehmer hat sie rechtzeitig zu beantragen. Aus Abrechnungs-zeichnungen oder anderen Aufmaßunterlagen müssen alle Maße, die zur Prüfung einer Rechnung nötig sind, unmittelbar zu ersehen sein. In den für die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden Aufmaßblättern müssen mindestens folgende Angaben gemacht </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">werden: </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">   •   Auftragnehmer, </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">   •   Auftraggeber, </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">   •   Nummer des Aufmaßblattes </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">   •   Bezeichnung der Bauleistung </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">   •   Ordnungszahl (OZ) </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Originale der Aufmaßblätter, Wiegescheine und ähnlicher Abrechnungsbelage erhält der Auftraggeber, die Durchschriften der Auftragnehmer. Bei Aufmaß und Abrechnung sind Längen und Flächen auf zwei Stellen nach dem Komma, Rauminhalte und Gewichte auf drei Stellen nach dem Komma zu runden. Der Auftragnehmer hat während der Baumaßnahme täglich Bautagesberichte zu führen. Diese Berichte werden dem AG bei Stellung der Rechnungen im Original vorgelegt. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der kürzeste zeitliche Abstand zwischen zwei aufeinander folgende Abschlagsrechnungen beträgt 1 Monat. Bei Pauschal- bzw. Teilpauschalangebote die mit beauftragt werden, müssen Aufmaße, Mengenermittlungen und Schlussrechnungen, für jede Hausanschlussleitung separat erstellt werden.  Ohne Vorlage der o. g. Unterlagen ist die Schlussrechnung nicht vollständig und nicht prüffähig. </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;text-decoration:underline;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung Kanalbau:</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-Grabenbreiten und Einbau gemäß DIN EN 1610</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-Haltungslängen: von Schachtmittelpunkt zu Schachtmittelpunkt,</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-Schachtbauwerke werden übermessen. </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-Daraus resultierende Mehraufwendungen sind einzukalkulieren.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-Neben den Abtragsprofilen sind mit jeder Rechnung die dazugehörigen Wiegescheine beizulegen</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.7 Baubehelfe</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Baugrubensicherungen gelten die einschlägigen Vorschriften und Bestimmungen in ihrer jeweils neuesten Fassung. Alle erforderlich werdenden Sicherungen bzw. Aussteifungen, sowie Absturzsicherungen von Baugruben sind Baubehelfe und damit Sache des AN und werden nicht gesondert vergütet.</span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Trag- und Arbeitsgerüste aller damit verbundenen Aufwendungen wie Statiken, Ausführungszeichnungen, An- und Abtransport, Auf- und Abbau sowie Befestigungen sind, sofern keine Leistungsposition vorhanden ist, in die Position Baustelleneinrichtung einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.  Erforderliche Einrichtungen für den Arbeitsschutz, zum Schutz der Umwelt und für die Verkehrssicherung einbauen, vorhalten, unterhalten ggf. betreiben und wieder abbauen. </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Eventuell notwendige Gerüste sind so auszubilden, dass abstürzende Gegenstände und Abbruchmaterial aufgefangen werden können und eine durch die Bauarbeiten bedingte Gefährdung ausgeschlossen ist. </span>
     <br/>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.8 Stundenlohnarbeiten, Bauüberwachung </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Stundenlohnarbeiten werden nur nach ausdrücklicher vorheriger Genehmigung durch den AG anerkannt. Stundenlohnarbeiten aller Art sind nur auf Anordnung des AG auszuführen. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.  </span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3.9 Übergabe von Unterlagen des AN </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor Beginn der Baumaßnahme hat der AN einen Bauzeitenplan sowie einen mit den zuständigen Verkehrsbehörden abgestimmten Plan über die Verkehrsführung dem AG zur weiten Abstimmung vorzulegen.  </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Werkzeichnungen sind vor der Herstellung von Fertigteilen, etc. vorzulegen und durch den AG freigeben zu lassen. Der Auftraggeber behält sich eine Prüffrist von 7 Werktagen vor.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor Abnahme bzw. Stellung der Schlussrechnung sind dem AG folgende Unterlagen zu übergeben: </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">   •   Eignungsprüfungen </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">   •   Fremd- und/oder Eigenüberwachungsprotokolle </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">   •   Lieferscheine </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">   •   Bautagesberichte </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">   •   Verdichtungsnachweise </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">   •   Bestandspläne </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">   •   Dichtheitsprüfungen und Kamerabefahrungen </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer hat die Wiederverwertung des Oberbodens nachzuweisen und den Ab-rechnungsunterlagen beizulegen (Nachweis des Einbauorts). </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer hat Lieferscheinlisten (Lieferscheinnummer, Tonnage, Ein- bzw. Ausbauort, etc.) über alle von ihm eingebauten und entsorgten mineralischen Baustoffe gemäß EBV zu führen. Hierzu hat der AN alle Lieferscheine im Original dem AG auszuhändigen. Die Mehrkosten für die Dokumentation und Abstimmung mit Behörden sind einzukalkulieren. Alle Dokumentations- und Anzeigepflichten im Zuge der EBV gehen auf den AN über.</span>
     <br/>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Technischen bzw. Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen, Normen, Technische Lieferbedingungen, Merkblätter und Richtlinien einschließlich Ergänzungen sind - sofern die gültige Fassung nachstehend oder an anderer Stelle im Bauvertrag nicht angegeben ist - in der 3 Monate vor Ablauf der Angebotsfrist gültigen Fassung maßgebend. In Zweifelsfällen ist der AG zu befragen. Die für die Baudurchführung relevanten DIN- und Verwaltungsvorschriften sowie einschlägige Richtzeichnungen hat der AN während der Bauzeit zur Einsichtnahme auf der Baustelle vorzuhalten.</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es gelten u.a. folgende Richtlinien in der jeweils gültigen Fassung: </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">  Brückenbau ZVB/E-StB 95, </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Entwässerungseinrichtungen gem. ZTVEw-StB, </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Erdarbeiten im Straßenbau gem. ZTV E-StB 2017, </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Fahrbahndecken aus Asphalt gem. ZTV Asphalt-StB, </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Fahrbahndecken aus Beton gem. ZTV Beton-StB, </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Fugenvergußmasse gem. TV bit Fug, </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Füllen von Rissen in Betonbaut. gem. ZTV- RISS, </span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Ingenieurbauwerke gem. ZTV- ING, </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Landschaftsbauarb. im Straßenbau gem. ZTVLa-StB, </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Markierungen auf Straßen gem. ZTV- M, </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Technische Lieferbedingungen für weiße Markierungsmaterialien TL-M 97 </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Merkblatt für das Herstellen von Nähten und Anschlüssen in Verkehrsflächen aus Asphalt </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">  &#x27;MNA&#x27;, </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schutz, Instandsetzung von Beton gem. ZTV-SIB, </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Tragschichten im Straßenbau gem. ZTV SoB-StB 04, </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Recycling-Baustoffe in Tragschichten ohne Bindemittel gem. TL RC- ToB 95, </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Pflaster- und Plattenarbeiten im Straßenbau gem. ZTV-Pflaster-StB 20, TL-Pflaster-StB 06 </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Sicherung von Arbeitsstellen von Straßen gem. ZTV-SA </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">  Verkehrsflächen ZTV-A-STB 12, </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Rohrverlegung nach DIN EN 1610, DWA A 139, </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Steinzeug nach DIN EN 295 </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Beton- und Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916, DIN V 1201   </span>
     <br/>
     <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Verlegung und Prüfung von Abwasserleitung- und Kanälen nach DIN EN 1610</span>
    </p>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
    <p style="margin-left:28pt;margin-right:28pt;text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
   </DetailAddText>
  </AddText>
  <BoQ ID="AAAAAAAAIAGNAAAA">
   <BoQInfo>
    <Name>1</Name>
    <LblBoQ>Hydraulische Kanalsanierung in der Wolfsgasse in Baesweiler</LblBoQ>
    <Date>2026-07-15</Date>
    <OutlCompl>AllTxt</OutlCompl>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Bereich</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>BoQLevel</Type>
     <LblBoQBkdn>Abschnitt</LblBoQBkdn>
     <Length>2</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Item</Type>
     <Length>4</Length>
     <Num>Yes</Num>
    </BoQBkdn>
    <BoQBkdn>
     <Type>Index</Type>
     <Length>1</Length>
     <Num>No</Num>
     <Alignment>left</Alignment>
    </BoQBkdn>
    <NoUPComps>2</NoUPComps>
    <LblUPComp1 Type="Unknown">Material</LblUPComp1>
    <LblUPComp2 Type="Unknown">Lohn</LblUPComp2>
   </BoQInfo>
   <BoQBody>
    <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJLAAAA" RNoPart="1">
     <LblTx>
      <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
       <span>Kanalbau</span>
      </p>
     </LblTx>
     <BoQBody>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAJLAPCI" RNoPart="1">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Baustelleneinrichtung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLBOFA" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260701080244165000005">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Pauschale für das Einrichten der Baustelle nach den angegebenen Baufristen und nach sämtlichen für die Erstellung der Gesamtleistung erforderlichen Arbeiten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Verladen, Anfahren, Abladen und Aufstellen aller notwendigen Baubüros, -baracken, Unterkünfte, sanitären Einrichtungen, sämtlicher Geräte und Maschinen, Vorrichtungen, Werkstätten, Anlagen und Fahrzeuge sind enthalten. Einzurechnen sind Anschluss und Einrichtungen von Wasser-, Energie- und Telefonanlagen, Platzbefestigungen, Zufahrtswege, Fußgängerbrücken und sonstige bauliche Vorkehrungen, Beschilderung, Beleuchtung und Absicherung bzw. Abzäunung der gesamten Baustelle. Das mehrfache Umsetzen der Baustelleneinrichtung gemäß Baufortschritt ist einzukalkulieren.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiederherstellung aller für die Einrichtungen benötigten Flächen in den ursprünglichen Zustand und Abgeltung aller Ansprüche Dritter.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt anteiligt nach Baufortschritt</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Regelungen aus dem Hygiene-Merkblatt für Baustellen der IG Bau mit allen darin verbundenen Auflagen und Einschränkungen sind zwingend zu berücksichtigen. Daraus resultierende Mehraufwendungen sind in die Pauschale einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pauschale für das Einrichten der Baustelle</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLDHNI" RNoPart="20">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260701080244175000006">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhalten und Unterhalten der kompletten, wie vor beschriebenen Baustelleneinrichtung über die gesamte Bauzeit.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Vorhaltung gehören auch: alle Kosten für die Unterhaltung und Säuberung der Zufahrtstraßen (mindestens einmal pro Woche), der Umleitungsstrecken und Wege.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt anteilig nach Baufortschritt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorhalten, Unterhalten der kompletten Baustelleneinrichtung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLEPAI" RNoPart="30">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260701080244184000007">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Räumen der kompletten, wie vor beschriebenen Baustelleneinrichtung.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Zur Räumung gehören auch: die Beseitigung von jeglichem Abfall und Bauschutt sowie die Wiederherstellung der im Rahmen der Arbeiten beschädigten bzw. zerstörten Gegenstände (z.B. Bewuchs, Straßen, Wege, Bauwerke etc.) in den ursprünglichen Zustand.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Räumen der kompletten Baustelleneinrichtung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLGGEI" RNoPart="40">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260701080244196000008">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Präventive Beweissicherung des Bestandes im Bereich der Baustelle und den vom Baubetrieb betroffenen Bereichen, hier insbesondere ein Gastronomiebetrieb mit Gaststätte und Biergarten, zwei Einfamilienhäuser, eine Gemeinschaftspraxis sowie angrenzende Hecken, Einfriedungen und sonstige Außenanlagen, durch einen anerkannten Bausachverständigen für Bauwerksschäden.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sollten weitere Sachverständige (z. B. für Baugrund, Vermesser) erforderlich sein, so ist der AG unverzüglich zu informieren.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Umfang der Beweissicherung:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Gaststätte mit Biergarten, Einfamilienhäuser, Gemeinschaftspraxis sowie angrenzende Außenanlagen einschließlich Hecken, Mauern, Einfriedungen und befestigter Flächen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchführung der Beweissicherung: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Beweissicherung außen und innen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vereinbarung der Termine mit Eigentümer und Nutzer (auch mehrfach), die Eigentümer werden vom AG bekannt gegeben, dem Gutachter wird eine Legitimation ausgestellt. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Besichtigung aller Gebäudeteile und Räume über alle Geschosse. Aufnahme, Listung, Dokumentation mit Fotos in hoher Auflösung und Beurteilung der Vorschäden. Besonderes Augenmerk ist den Übergängen von Gehwegen/Straßenraum zu den jeweiligen Fassaden zu richten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bestandsaufnahme ist so durchzuführen, dass Veränderungen am Bestand, die möglicherweise durch die Baumaßnahme verursacht wurden, festgestellt werden können.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Dokumentation des Kontaktverlaufes und Terminvereinbarungen sowie mögliche nicht Zugänglichkeit und Verweigerungen von Eigentümern/Mietern.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Erstellung des Gutachtens und Erarbeitung von Vorschlägen für die Überwachung während der Bauzeit.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Verdacht auf weitere Schäden, Prüfung der Ausschreibung auf schädliche Bauverfahren und Vorschlag von Varianten.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Gutachten (Bild und Text) ist dem AG im PDF-Format mindestens 1 Woche vor Baubeginn zur Verfügung zu stellen. Die vollständige Datei mit allen aufgenommenen digitalen Bildern (Größe mind. 12 MP) ist mittels Datentransfer oder digitalem Speichermedium zu übergeben.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Beweissicherung durchführen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLIBDI" RNoPart="50">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260701080244205000009">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorinformation / Absprachen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Grundsätzlich muss allen Anwohnern sowie Eigentümern oder Pächtern von Einrichtungen im Einflussbereich der Baumaßnahme die Nutzung uneingeschränkt ermöglicht werden.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sollte dies in Teilabschnitten nicht möglich sein, so sind im Vorfeld Absprachen zu treffen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor Baubeginn sind Informationszettel zu verteilen. Die Informationszettel müssen die Kontaktdaten des zuständigen Schachtmeisters und Bauführers ausweisen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die erforderlichen Aufwendungen sind einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt pauschal.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorinformation / Absprachen / Informationszettel</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLJJDI" RNoPart="60">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260701080244211000010">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchführung sämtlicher Vermessungsleistungen mit elektrooptischen Geräten während der Bauzeit (Gelände aufnehmen, Absteckungen, Aufmaße, Vermessungskontrollen im Rahmen der Eigenüberwachung).</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Folgende Vermessungsleitungen sind mindestens auszuführen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Absteckung</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Leitungstrassen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Aufnahme des Urgeländes</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Auftrags/Abtragsebene bis OK Planum</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Frostschutzebene</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                   </span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-Anpassungen an den Bestand bei der </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Wiederherstellung der Oberfläche</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein entsprechender Höhen- und Lagebezugspunkt im Bereich des Baugeländes wird dem AN zu Baubeginn übergeben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Vermessungsdaten sind dem Auftraggeber digital (UTM- Koordinaten; Höhe NHN und als DGM-Modell) und als Plandarstellung 1-fach zu übergeben (PDF sowie Autocad kompatibeles Format).</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Durchführung sämtlicher Vermessungsleistungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLLBOI" RNoPart="70">
          <Qty>300.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260701080244218000011">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Allseitige Umzäunung der offenen Baufelder aus vorgefertigten Bauzaunelementen mit Pfosten und Ständern, 2,0 m hoch, dicht herstellen und mit dem Fortschritt der Leitungsverlegung abschnittsweise umsetzen (alternativ Absperrgitter gem. StVO), aufladen und nach Beendigung der Bauarbeiten wegfahren. Die Ständer sind durch besondere Maßnahmen, z. B. Erdnägel, fest in den Untergrund zu verankern. Die Verwendung von Baustahlgewebe oder dergleichen ist nicht gestattet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Allseitige Umzäunung der offenen Baufelder</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLMLCI" RNoPart="80">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260701080244226000012">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Altkleider- und Altglascontainer im Bereich der Wolfsgasse in Abstimmung mit dem AG aufnehmen, an einen vom AG festzulegenden Ersatzstandort umsetzen und nach Abschluss der Kanalbauarbeiten wieder an ihren ursprünglichen Standort zurücksetzen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistung umfasst sämtliche hierfür erforderlichen Aufwendungen einschließlich Aufnahme, Umsetzen, Wiederaufstellen sowie aller erforderlichen Abstimmungen mit den zuständigen Betreibern.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Beschädigungen an den Containern und den Aufstellflächen sind zu vermeiden. Erforderliche Wiederherstellungsarbeiten an den Aufstellflächen sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorhandene Altkleider- und Altglascontainer aufnehmen, zwischenlagern und wiederversetzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJLOENA" RNoPart="90">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244233000013">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schutz von Baumstämmen  herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Den Baumstamm mit einer dichten  und  mindestens</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2,00 m hohen Bohlenummantelung versehen. Mittels</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">zweier Ringe aus Autoreifen o.ä. eine Polsterung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">von mindestens 10 cm herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In den Einheitspreis einrechnen:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Unterhaltung während der Bauzeit,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Abräumen nach der Bauzeit.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt nach Stück.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baumstammschutz herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAKBAAAA" RNoPart="2">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Verkehrssicherung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKBAPCI" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260701080244247000015">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Umleitung bzw. Regelung des öffentlichen Verkehrs im Bereich der Anbindung an die Hauptstraße für alle Bauphasen der Baumaßnahme und allen nachbeschrieben Leistungen incl. Umsetzen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es ist sicherzustellen, dass die von den Baumaßnahmen betroffenen Anlieger zu jeder Zeit Zugang zu Ihren Wohnungen, Häusern bzw. Geschäften erhalten. Evtl. notwendige Fußgängerbrücken o. ä. sind in die Pauschale einzurechnen. Für die Dauer der Baumaßnahme verpflichtet sich der Auftragnehmer die Reststoffsammelbehälter der Anlieger an eine für die zuständigen Entsorgungsunternehmen erreichbare Stelle zu bringen und nach der Entleerung der Sammelbehälter diese wieder zu den Anlieger zurück zu bringen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Daraus resultierende Mehraufwendungen sind in die Pauschale einzurechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierzu sind alle erforderlichen Absperr- und Sicherungsvorkehrungen, wie z. B. massive Straßenab-sperrungen mit entsprechender Beleuchtung, reflektierende Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder bzw. -tafeln (z. B. Planskizzen als Umleitungstafeln gem. Bild 459 der STVO mit Text, etc.), Fahrbahnmarkierungen mit gelber Farbe usw., zu treffen. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfertigung und Beschriftung der Schilder und Tafeln hat nach den Vorgaben des SVA bzw. der zuständigen Ordnungsbehörde zu erfolgen. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle vorgenannten Einrichtungen liefern, aufstellen, über die gesamte Bauzeit vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten wieder abbauen und abfahren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Kosten für die verkehrsrechtlichen Anordnungen und für die laufende Wartung aller vorgenannten Absperrungen, Beschilderungen und Beleuchtungen etc. sind einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt anteilig nach Baufortschritt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Umleitung bzw. Regelung des öffentlichen Verkehrs, Anbindung Hauptstraße</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKBCGLI" RNoPart="20">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260701080244251000016">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Umleitung bzw. Regelung des öffentlichen Verkehrs im Bereich des geplanten Stauraumkanals für alle Bauphasen der Baumaßnahme und allen nachbeschrieben Leistungen incl. Umsetzen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es ist sicherzustellen, dass die von den Baumaßnahmen betroffenen Anlieger zu jeder Zeit Zugang zu Ihren Wohnungen, Häusern bzw. Geschäften erhalten. Evtl. notwendige Fußgängerbrücken o. ä. sind in die Pauschale einzurechnen. Für die Dauer der Baumaßnahme verpflichtet sich der Auftragnehmer die Reststoffsammelbehälter der Anlieger an eine für die zuständigen Entsorgungsunternehmen erreichbare Stelle zu bringen und nach der Entleerung der Sammelbehälter diese wieder zu den Anlieger zurück zu bringen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Daraus resultierende Mehraufwendungen sind in die Pauschale einzurechnen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierzu sind alle erforderlichen Absperr- und Sicherungsvorkehrungen, wie z. B. massive Straßenab-sperrungen mit entsprechender Beleuchtung, reflektierende Gebots-, Verbots- und Hinweisschilder bzw. -tafeln (z. B. Planskizzen als Umleitungstafeln gem. Bild 459 der STVO mit Text, etc.), Fahrbahnmarkierungen mit gelber Farbe usw., zu treffen. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anfertigung und Beschriftung der Schilder und Tafeln hat nach den Vorgaben des SVA bzw. der zuständigen Ordnungsbehörde zu erfolgen. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle vorgenannten Einrichtungen liefern, aufstellen, über die gesamte Bauzeit vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten wieder abbauen und abfahren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Kosten für die verkehrsrechtlichen Anordnungen und für die laufende Wartung aller vorgenannten Absperrungen, Beschilderungen und Beleuchtungen etc. sind einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt anteilig nach Baufortschritt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Umleitung bzw. Regelung des öffentlichen Verkehrs, Bereich Stauraumkanal</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAKBDPPI">
          <Description ID="R20260701080244253000017">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:29.90mm;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">               </span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Absperrung und Beschilderung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">                        </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">     </span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">außerhalb der Baustelle</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt nach Stück.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis: Absperrung und Beschilderung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKBEMHA" RNoPart="30">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244259000018">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrszeichen außerhalb der Baustelle aufstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Amtliche Verkehrszeichen entsprechend der StVO für die Regelung des Verkehrs außerhalb der Baustelle, retroreflektierend, einschl. Pfosten für  die Beschilderung der Umleitungsstrecken während der gesamten Bauzeit aufstellen, unterhalten, wenn nötig umsetzen und später wieder wegnehmen. Die Beschilderung ist vom &#x22;AN&#x22; im Einvernehmen mit der Straßenverkehrsbehörde und der Polizei vorzunehmen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verkehrszeichen außerhalb der Baustelle aufstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKBGEOI" RNoPart="40">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260701080244263000019">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Absperrschranken außerhalb der Baustelle</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenabsperrung mit Absperrschranken, für die Regelung des Verkehrs aufladen, anliefern, nach den Vorschriften der StVO aufstellen, umstellen und für die Dauer der Bauzeit vorhalten, mit roten bzw. gelben Warnlampen beleuchten und nach Aufhebung der Verkehrsbeschränkung wieder abbauen und abfahren.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Lampen müssen während der Dunkelheit sowie bei  Nebel- und Schneefall sowohl an Werk- als auch an  Sonn- und Feiertagen brennen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt nach m.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In den Einheitspreis einrechnen:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Mehrmaliges Umsetzen pro Tag.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Absperrschranken außerhalb der Baustelle aufstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKBHOII" RNoPart="50">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244266000020">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Absperrbaken außerhalb der Baustelle beidseitig  rot-weiß, mit Fuß, (rückstrahlend) bereitstellen, aufstellen,vorhalten und beleuchten (dauergelb).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es muß durch ausreichende Wartung und überprüfung der Beleuchtungsanlage die Funktionsfähigkeit auch an Sonn- und Feiertagen gewährleistet sein.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In den Einheitspreis einrechnen:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Mehrmaliges Umsetzen pro Tag.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Absperrbaken außerhalb der Baustelle aufstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKBJHLI" RNoPart="60">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244272000021">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweistafeln, 3 - 6 m2 Größe, für die Regelung des Verkehrs außerhalb der Baustrecke entsprechend StVO, den Angaben der Straßenverkehrsbehörde und nach den Regeln zur Bemessung und Gestaltung beschriftteter Verkehrsschilder herstellen, aufstellen, vorhalten, nach Aufhebung der Umleitung bzw. nach Beendigung der Bauarbeiten wieder abbauen und abfahren.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In den Einheitspreis einrechnen:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die vollständige Beschriftung der Vorwegweiser einschließlich graphischer Darstellungen nach Angaben des AG´s.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Zwecks Abstimmung soll ein Vorabzug des Schildes an den AG eingereicht werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweistafeln bis 6 m2 aufstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAJPIIJI">
          <Description ID="R20260701083837702000184">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Signalanlagen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Gestellung von Signalanlagen während der verschiedenen Bauphasen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Verkehrsabhängig - Funkuhrgesteuert.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In den Einheitspreis einrechnen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Anfuhr, Aufbau</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Abbau, Abfuhr einschl. Luftverkabelung</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- mehrmaliges Umsetzen während der einzelnen Bauphasen bei Spurwechsel etc.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- sowie vorhalten einer drei- bzw. zweibegriffigen elektrischen Signalanlage, zur Einrichtung einer 3- bzw.2-phasigen Regelung einschl. separater Fußgängerregelung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Signalanlage 24 Stunden pro Tag unterhalten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Die Anlage den Verkehrsverhältnisse entsprechend so einstellen oder von Hand steuern, daß ein zügiger</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">und gleichmäßiger Verkehrsablauf in allen Richtungen, auch in den Spitzenstunden sowie an Wochenenden und Feiertagen, gewährleistet ist.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anlage ist Verkehrsabhängig zu betreiben. Sie ist mit den vorh. Signalanlagen über Funkuhr verkehrsabhängig zu steuern.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Liefern und Eingeben verschiedener Signalprogramme verschiedene Umlaufzeiten Tages-, Sonn- und</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Feiertagabhängig.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Signalzeitenpläne bei der zuständigen Behörde zur Anordnung bringen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Herstellen eines prov. Stromanschlusses</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Die erforderlichen Betriebs- und Reparaturkosten,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bei Ausfallen der Anlage.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Gestellung einer Ersatzanlage oder eines Signalpostens</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">(bis zur Inbetriebnahme der Ersatzanlage).</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schriftliche Aufzeichnung der Betriebszeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Es sind die &#x22;Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA 92) -</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Lichtzeichenanlagen für den Straßenverkehr&#x22; zu beachten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es dürfen ausschließlich die mit der Verkehrsanordnung</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">festgelegten Signalzeitenpläne als Grundlage für den</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Signalphasenablauf verwendet werden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis Signalanlagen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJPHAAA" RNoPart="70">
          <Qty>21.000</Qty>
          <QU>d</QU>
          <Description ID="R20260701083837696000183">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3-Phasen-Verkehrssignalanlage Typ D mit Signalgebern  (verkabelt, für kreuzende Verkehrsströme) aufladen, anfahren, für Straßenbauarbeiten auf der  Hauptstraße einrichten, aufstellen und nach Abstimmung mit den Ordnungsbehörden und dem AG, in Betrieb nehmen, vorhalten und nach Fertigstellung der Arbeiten abbauen und abfahren, einschl. dem Betreiben der Anlage. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. zentralem Steuerungsgerät etc, an das die einzelnen Signalgeber in Sternverkabelung anzuschliessen sind</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. der Kontroll- und Wartungsarbeiten an Feiertagen und Wochenenden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsprechende Mehraufwendungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>3-Phasen-Verkehrssignalanlage Typ D</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKBOBKI" RNoPart="80">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244281000024">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahlplatten bereitstellen, vorhalten, mehrfaches umsetzen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen ca. 2,00 x 3,00 m.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenverkehrslast = SLW 60</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das mehrmalige Umsetzen der Stahlplatten in den jeweiligen Bauabschnitte ist in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt nach Stück verlegter Platte.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese Leistung kommt nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers zur Ausführung und beinhaltet nicht die Leistungen aus der vom Ordnungsamt angeordneten Verkehrsregelung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stahlplatten bereitstellen und vorhalten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKDAAAA" RNoPart="90">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244285000025">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Fußgängerbrücken zur Aufrechterhaltung des Gehweges über Gräben mit einer nutzbaren Breite von ca. 1,00 m liefern, einbauen und vorhalten für die Dauer der Arbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzukalkulieren ist in dieser Position auch die aus arbeitstechnischen Gründen evtl. erforderliche mehrfache Umsetzung der Fußgängerbrücken in die jeweiligen Bauabschnitte.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Abschluß der Straßenbauarbeiten wieder aufladen und abfahren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese Leistung kommt nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers zur Ausführung und beinhaltet nicht die Leistungen aus der vom Ordnungsamt angeordneten Verkehrsregelung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fußgängerbrücke aufstellen, vorhalten, abfahren.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIFFKDAAA" RNoPart="3">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Kampfmittelsondierungen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIFFKDPCI" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260715113525022000018">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Technische Bearbeitung</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Erarbeitung eines Ausführungsplans auf Grundlage der übergebenen DWG-Dateien für die Ausführung der Kampfmitteluntersuchungen. Der Plan muss ein lagegenaues Arbeiten in der Örtlichkeit ermöglichen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Plan ist nach Erstellung dem AG zur Prüfung vorzulegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Technische Bearbeitung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFFKFFGI" RNoPart="20">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260715113525027000019">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vermessungs- und Absteckarbeiten, die zur Durchführung sämtlicher Arbeiten des AN notwendig sind. Durch den AG werden folgende Vermessungsarbeiten durchgeführt bzw. geliefert:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Angabe von zwei Achsen sowie einem Höhenpunkt</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vermessungsarbeiten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFFKGNOI" RNoPart="30">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260715113525033000020">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein Vorhandensein von Kampfmitteln im Erdreich kann nicht vollständig und verbindlich ausgeschlossen werden. Aus diesem Grunde sollen für die Bohrarbeiten der Bohrpfähle vorgezogene Kampfmitteluntersuchungen durch eine zugelassene Kampfmittelräumfirma durchgeführt werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschließlich An- und Abfahrt nach Erfordernis, Einrichten/Räumen Bohrgerät, Umsetzen des Gerätes von Bohrpunkt zu Bohrpunkt und Einmessungen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Komplette Leistung. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baustelleneinrichtung Kampfmittelsondierungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFFKIGOI" RNoPart="40">
          <Qty>280.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260715113525042000021">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bohrlochsondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der Räumstelle durchführen. Bohrloch in Etappen mittel Förderschnecke herstellen und verrohren. Verrohrung nach Abschluss der Sondierung vollständig ziehen und von der Baustelle entfernen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse dokumen-tieren. Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben. Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis zum Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt. Durchbohren befestigter Oberflächen und von Hindernissen wird gesondert vergütet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sondierverfahren = ferromagnetisch.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugrund = nach Unterlagen des AG.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Freigabehorizont unter Geländeoberfläche &#x27;bis 4,0 m &#x27;</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschließlich Umsetzen des Gerätes von Bohrpunkt zu Bohrpunkt, Einmessungen und Freimessen der jeweiligen Sondierpunkte.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Insgesamt ca. 70 Bohrungen a 4,0 m</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bohrlochsondierung durchführen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFFKKAKI" RNoPart="50">
          <Qty>100.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260715113525049000022">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kontaktbohrungen durchführen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistung wird nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung des AG durchgeführt.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kontaktbohrungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFFKLHEI" RNoPart="60">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260715113525052000023">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Durchbohren von Hindernissen mit angepasstem Durchmes-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">ser für die Bohrlochsondierung bzw. Drucksondierung.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht ge-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">sondert vergütet. Abgerechnet wird die durchbohrte Län-</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">ge des Hindernisses.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hindernis = Mauerwerk und Beton.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bohrverfahren nach Wahl des AN.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Zu durchbohrende Hindernisstärke über 0,50 bis 1,00 m.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hindernisbereich über 6,00 bis 8,00 m Tiefe.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 6,00 m.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Position Kampfmittelsondierungen Bohrpfähle</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Durchbohren von Hindernissen, Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFFKNBCI" RNoPart="70">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description ID="R20260715113525104000024">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kolonnenstunden Bohrgeräte für Kampfmittelsondierung einschl. Personal für Stillstandszeiten, die der AN nicht zu vertreten hat.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kolonnenstunden</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAKDBEMI" RNoPart="4">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Erd- und Abbrucharbeiten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKDCDJA" RNoPart="10">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244294000027">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenbeleuchtungsmaste im Baufeld der Wolfsgasse in Abstimmung mit der regionetz GmbH einschl. Fundamentierung demontieren und zu einem späteren Zeitpunkt wieder fachgerecht versetzen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Leistungen versteht sich einschl. der Fundamentarbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Fundamentierung gehen in das Eigentum des AN über und sind einer geeigneten Wiederverwertung zuzuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor Demontage sind die Beleuchtungsmaste freizuschachten (Kopflöcher), damit dem Versorgerunternehmen ein Abklemmen der Stromversorgung möglich wird.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach der Mastdemontage sind die Kopflöcher wieder fachgerecht zu verfüllen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die angebotene Leistung beinhaltet sämtliche Erdarbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Straßenbeleuchtungsmaste sind während der zwischenlagerung gegen Diebstahl zu schützen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Straßenbeleuchtungsmast freilegen, zwischenlagern und wiederversetzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKDDOBI" RNoPart="20">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244296000028">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schildermaste einschl. der angebrachten Schildertafeln und des Zubehörs freilegen. Die Schilder und Pfosten sind zu demontieren, im Baustellenbereich im Verantwortungsbereich des AN zu lagern und zu gegebener Zeit an den ursprünglichen Stellen wieder aufzustellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. aller Erd- und Fundamentierungsarbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Fundamentierung gehen in das Eigentum des AN über und sind einer geeigneten Wiederverwertung zuzuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schildermaste freilegen, zwischenlagern, wieder versetzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKDFGJI" RNoPart="30">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244303000029">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Poller freilegen. Die Poller sind zu demontieren, im Baustellenbereich im Verantwortungsbereich des AN zu lagern und zu gegebener Zeit an den ursprünglichen Stellen wieder aufzustellen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. aller Erdarbeiten und Nebenarbeiten.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Betonfundamente sind aufzunehmen und fachgerecht zu entsorgen. Für den Wiedereinbau sind erforderliche neue Betonfundamente herzustellen. Sämtliche hierfür anfallenden Aufwendungen und Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Poller freilegen, zwischenlagern, wieder versetzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAKDGPJI">
          <Description ID="R20260701080244306000030">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Ersatzbaustoffverordnung (EBV)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer hat die Lieferscheinlisten (Lieferscheinnummer, Tonnage, Ein- bzw. Ausbauort, etc.) über alle vom ihm eingebauten und entsorgten mineralischen Baustoffe gemäß EBV zu führen. Hierzu hat der AN alle Lieferscheine im Original dem AG auszuhändigen. Die Mehrkosten für die Dokumentation und die Abstimmung mit den Behörden sind einzukalkulieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis: Ersatzbaustoffverordnung (EBV)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKCDCBI" RNoPart="40">
          <Qty>170.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260708080026732000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bituminöse Fahrbahnbefestigungen mit maschinellem Schnitt  über 4 cm bis ca. 25 cm tief einschneiden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Reinigung der verschmutzte Fahrbahnfläche ist einzukalkulieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bit. Befestigungen einschneiden, über 4 bis 25 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKDKODI" RNoPart="50">
          <Qty>200.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20260701080244325000033">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schwarzdecke bis zu einer Stärke von 4 cm fräsen, Fräsgut aufnehmen und entsorgen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten. Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist einer geeigneten Verwertung zuzuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsorgung nach AVV-Nr.: 17 03 02.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse durch Fräsarbeiten im Bereich von Rinnen, Einbauteilen und Randeinfassungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schwarzdecke bis 4 cm  fräsen, abfahren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKCFHOI" RNoPart="60">
          <Qty>1100.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20260708080125363000005">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schwarzdecke bis zu einer Stärke von 15 bis 25 cm fräsen, Fräsgut aufnehmen und entsorgen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten. Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist einer geeigneten Verwertung zuzuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsorgung nach AVV-Nr.: 17 03 02.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse durch Fräsarbeiten im Bereich von Rinnen, Einbauteilen und Randeinfassungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schwarzdecke 15 cm bis 25 cm  fräsen, abfahren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKDMGOI" RNoPart="70">
          <Qty>750.000</Qty>
          <QU>t</QU>
          <Description ID="R20260701080244331000034">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schwarzdecke aufnehmen und einer fachgerechten Entsorgung zuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Entsorgung nach AVV-Nr.: 17 03 01*, gemäß Bodengutachten</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat die Entsorgung über das Nachweisverfahren gemäß Nachweisverordnung abzuwickeln (Entsorgungsnachweis, Übernahme-/Begleitschein bzw. elektronisches Nachweisverfahren eANV) und die Begleitscheine im Original dem AG auszuhändigen. Alle hierfür anfallenden Kosten und der Mehraufwand sind einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Vorposition.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrechnung nach tatsächlich angefallenen und nachgewiesenen Mengen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schwarzdecke abfahren und entsorgen, Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKECJMI" RNoPart="80">
          <Qty>6.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244354000038">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorhandene Schieber bzw. Hydrantenkappen für Gas und Wasser im Ausbaubereich vorsichtig freilegen und gegen Verschieben sichern.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorh. Schieber- bzw. Hydrantenkappen freilegen, sichern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKEEBFI" RNoPart="90">
          <Qty>220.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260701080244356000039">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunst- oder Naturbordsteine aller Größen, in Beton versetzt, einschl. Fundament und Rückenstütze aufnehmen, teilweise in Einzellängen, sämtliche Bordsteine und übriges Aufbruchgut gehen in Eigentum des Auftragnehmers über und sind einer geeigneten Wiederverwertung zuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bordsteine aufnehmen, abfahren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKEFJNI" RNoPart="100">
          <Qty>220.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260701080244359000040">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Rinnen- oder Abschlussbahn aus Kunst- oder Natursteinen, 1 bzw. 2-zeilig, in Beton versetzt, einschl. Fundament aufnehmen, teilweise in Einzellängen, sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut gehen in Eigentum des Auftragnehmers über und sind einer geeigneten Wiederverwertung zuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche damit verbundenen Mehaufwendungen und Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Entwässerungsrinne aufnehmen, entsorgen.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKEHCJI" RNoPart="110">
          <Qty>400.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20260701080244360000041">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Gehwegplatten sowie Betonsteinpflaster aller Größen einschl. Bettungsmaterial bzw. Unterbeton bis zu 20 cm stark aufnehmen, säubern und im Baustellenbereich verfahren und zwischenlagern.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Anfallendes Betonauflager bzw. Bettungsmaterial sowie zu bruch gegangene Steine und Patten werden Eigentum des AN und ist einer geeigneten Verwertung zuzuführen. Inklusive aller damit verbundenen Aufwendungen und Kosten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der entsprechende Entsorgungsnachweis ist unaufgefordert den Abrechnungsunterlagen beizufügen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In verschiedenen Teilflächen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>vorh. Pflaster im Gehweg aufnehmen, zwischenlagern</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAKEILNI" RNoPart="5">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Kanalbauarbeiten, Abwasserhaltung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKEJKOI" RNoPart="10">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260701080244369000043">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Mischwasserhaltung während der gesamten Kanalbauarbeiten nach Wahl des AN.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierbei handelt es sich um die Mischwasserhaltungsarbeiten zur Verlegung des neuen Stauramkanals, der Mischwasserleitungen sowie den abzubrechenden Misschwasserkanals einschl. deren Schachtanbindungen an die untergeordneten anzuschließenden Haltungen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es ist von einer Überpumpleistung von bis zu 150l/s auszugehen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die anfallenden Abwässer sind während der Arbeiten umzuleiten oder überzupumpen. Die Ausführungsart bleibt dem Auftragnehmer überlassen. Es ist sicherzustellen, dass das anfallende Schmutz- und Regenwasser aus Hausanschlüssen und Regenwasser aus den angeschlossenen Straßenablaufleitungen schadlos in den nicht von der Sanierung betroffenen Schmutzwasserkanal eingeleitet wird. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle damit verbundenen Aufwendungen wie z. B. provisorische Rohrleitungen oder Rohrüberbrückungen, Pumpen- oder sonstige Anlageteile sowie Energiekosten, etc. sind in die Pauschale einzukalkulieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Mischwasserhaltung durchführen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAKELDOI">
          <Description ID="R20260701080244372000044">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Erdarbeiten</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle auf der Baustelle gewonnenen Boden-, Schutt- und Abraummassen sowie unbrauchbare Bauteile werden, sofern die Materialien auf der Baustelle nicht mehr benötigt werden, Eigentum des AN und sind zu entsorgen oder wiederzuverwerten. Entsorgungskosten trägt der AN. </span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei der Herstellung der Grabensohle, des Rohrauflagers, dem Einbau der Rohrleitungen sowie bei der Verfüllung der Gräben sind neben den Vorschriften der Rohrhersteller die DIN EN 1610, die Vorschriften der Berufsgenossenschaft sowie die ZTVE-StB in der neuesten Fassung einzuhalten. Die festgelegten Maße gelten auch für alle übrigen Erd- und  Verfüllarbeiten, unabhängig vom Material, soweit in den einzelnen Positionen nichts anderes angegeben ist.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Grabensohlen sollen nicht längerfristig offen liegen. Freigelegte Bereiche sind werktäglich fertigzustellen bzw. gegen Witterungseinflüsse zu schützen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung der Baugrubenbreite richtet sich nach den lichten Mindestgrabenbreiten nach DIN EN 1610.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Tiefe der Ausschachtung wird von Gelände bzw. Straßenplanum bis Unterkante Sohlenverstärkung und Rohrauflager gemessen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis: Erdarbeiten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAKEMCNA">
          <Description ID="R20260701080244373000045">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Abrechnung</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabenbreiten und Einbau gemäß DIN EN 1610</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Haltungslängen: von Schachtmittelpunkt zu Schachtmittelpunkt,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerke werden übermessen. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Daraus resultierende Mehraufwendungen sind einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Neben den Abtragsprofilen sind mit jeder Rechnung die dazugehörigen Wiegescheine beizulegen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis: Abrechnung Kanalbauarbeiten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIANEBBJI" RNoPart="20">
          <Qty>3000.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20260701080244384000049">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenaushub gemäß beiliegendem Baugrundgutachten im Bereich der Entwässerungsleitungen, Schachtbauwerke und Anschlussleitungen in der Wolfsgasse sowie im Anschlussbereich an die Hauptstraße. Aushub in verbauter Bauweise (Grabenbreite nach DIN EN 1610) nach Abtrag der Oberflächenbefestigung aus Schwarzdecke im Bereich der Fahrbahn.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe bis  3,35 ab Gelände Oberkante</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushubmaterial: Auffüllungen (ungebundene Tragschichten und umgelagerte Decklehme) sowie gewachsene Decklehme aus Lösslehm und Löss gemäß Baugrundgutachten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Zuordnungsklasse: BM-0 nach EBV </span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Grabensohle darf im Zuge der Aushubarbeiten nicht aufgelockert werden. Hierzu ist ein Tieflöffelbagger mit glatter Schneide einzusetzen. Vor Einbau des Rohrauflagers ist die Grabensohle zu glätten und zu verdichten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Grabentiefe wird gerechnet ab OK Planum der geplanten Straße.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Inkl. aller Nebenarbeiten</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verbauter Bodenaushub Entwässerungsleitungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANECLMI" RNoPart="30">
          <Qty>1000.000</Qty>
          <QU>t</QU>
          <Description ID="R20260701080244386000050">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Zulage, für die Entsorgung des Bodenaushubs der vorgenannten Position gemäß Bodengutachten.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Zuordnungsklasse: BM-F1 gemäß Ersatzbaustoffverordnung (EBV).</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zulage, Entsorgung Bodenaushub</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAKENACA">
          <Description ID="R20260701080244375000046">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Verbauarbeiten</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbau nur mit berufsgenossenschaftlich anerkannten Verbaugeräten entspr. den dazugeh. Betriebsanleitungen ausführen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">(Betriebsanleitung auf der Baustelle ständig zur Verfügung halten).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In den Einheitspreis einrechnen:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Grabenwände geschlossen verbauen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Verbau und erforderl. Aussteifungen stellen, vorhalten,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">  später wieder entfernen, einschl. der erforderl. Änderung der</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">  Aussteifungen für Rohrverlegung bzw. Bauwerke.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Sichern und Aussparen auftretender Hindernisse.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">  (Kabel, Rohr, Leitungen u.ä.)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehraushub:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kosten für Mehraushub aufgrund größerer Verbaubreiten gegenüber den DIN-Breiten (DIN EN 1610) einschl. der erforderl. Mehrverfüllung in den EP einrechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis: Verbauarbeiten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKENOFA" RNoPart="40">
          <Qty>240.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20260701080244378000047">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugrubenwände für die Verlegung der Entwässerungsleitungen kraftschlüssig verbauen, den Verbau einschl. der erforderlichen Aussteifungen vorhalten und später wieder beseitigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Evtl. Erschwernisse bei der Erstellung des Verbaus in Bereichen kreuzender Leitungen, Schächten etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung des Verbaus erfolgt nach DIN 18303. Wenn der Verbau nicht in allen Punkten der DIN EN 1610 entspricht, ist für den Verbau eine geprüfte statische Berechnung vorzulegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbau nach Wahl des AN.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Fließsohlentiefen bis ca. 3,20 m gemäß Ausführungsplanung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baugrubenwände gemäß DIN EN 1610 herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKEPHMI" RNoPart="50">
          <Qty>615.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20260701080244380000048">
           <CompleteText>
            <ComplTSB>Yes</ComplTSB>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baugruben- und Grabenverbau für den GFK-Stauraumkanal</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Waagerechten oder senkrechten Verbau gemäß Bodengutachten von Geotechnik West vom 02.04.2025</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">nach Wahl des AN z.B. Gleitschienenverbau</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">im Einstell- oder Absenkverfahren einschl. der erforderlichen Umsteifungsarbeiten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es wird darauf hingewiesen, dass eine Rückverankerung des Verbaus nicht möglich ist.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung des Verbaus erfolgt nach DIN 18303. Wenn der Verbau nicht in allen Punkten der DIN EN 1610 entspricht, ist für den Verbau eine geprüfte statische Berechnung vorzulegen.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">vom &#x22;AN&#x22; angeben:</span>
               <TextComplement MarkLbl="61" Kind="Bidder" Empty="Yes">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Art des Verbaues :              </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">....................................................&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <TextComplement MarkLbl="62" Kind="Bidder" Empty="Yes">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Art des Verbauverfahrens : </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">....................................................&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
               <TextComplement MarkLbl="63" Kind="Bidder" Empty="Yes">
                <ComplCaption>
                 <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Prüfkennzeichen :                </span>
                </ComplCaption>
                <ComplBody>
                 <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x27;</span>
                 <br/>
                 <br/>
                 <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">....................................................&#x27;</span>
                </ComplBody>
                <ComplTail/>
               </TextComplement>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sonst wie Hinweis.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Baugruben- und Grabenverbau für GFK-Stauraumkanal</span>
                <br/>
                <span>herstellen.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANEEFKA" RNoPart="60">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20260701080244389000051">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Suchschachtungen auf Anweisungen der Bauleitung zur Feststellung der Kabellage mit maschinenunterstützender Handschachtung oder Saugwagen nach Abtrag der Oberflächenbefestigung aus Schwarzdecke herstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe: bis zu 150 cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist einer geeigneten Entsorgung zuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In verschiedenen Teilabschnitten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Suchschachtungen herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANEFOMI" RNoPart="70">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20260701080244391000052">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden in maschinenunterstützter Handarbeit auf Anweisung der Bauleitung ausheben, dem Aushubgerät zuschaufeln, laden und abfahren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Auch für das Freilegen von Schaltschränken, die versetzt werden müssen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist einer geeigneten Entsorgung zuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Arbeiten werden ausschließlich auf Veranlassung der Bauleitung des Auftraggebers ausgeführt und vergütet.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anweisungen der Bauleitung sind zu beachten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Boden in Handarbeit ausheben</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANEHIDI" RNoPart="80">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20260701080244395000053">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenaushub aus der ungebundenen Tragschicht mit Pflastersteinen, Schotter, Kies, Ziegel- und Betonbruch, Schlacke etc. mittels Saugbagger auf Anweisung des Auftraggebers oder der Bauleitung ausheben, dem Aushubgerät zuschaufeln, laden und abfahren.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist einer geeigneten Entsorgung zuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zur Bodenaushubposition. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In verschiedenen Teilbereichen und gemäß Baufortschritt</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Arbeiten werden ausschließlich auf Veranlassung des Auftraggebers ausgeführt und vergütet.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Den Anweisungen der Bauleitung sind zu beachten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Aushubarbeiten mittels Saugbagger</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANEJCDI" RNoPart="90">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20260701080244398000054">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Mauerwerk aus Aushubbereichen aus Ziegel oder Bruchstein, abbrechen und abfahren, als Zulage zum Bodenaushub.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Aushubmaterial ist gemäß KrWG einer geeigneten Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Mauerwerk abbrechen, Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANEKKOI" RNoPart="100">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20260701080244401000055">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonfundamente in der Baugrube vorgefunden, zerkleinern, abbrechen und abfahren </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Aushubmaterial ist gemäß KrWG einer geeigneten Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Beton abbrechen, Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANEMDDI" RNoPart="110">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20260701080244403000056">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In den Baugruben oder Abtragsbereichen vorgefundenen Stahlbeton/Fundamente von Hand oder mit Kleingerät zerkleinern abbrechen, aufladen. Das Abbruchmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist gemäß KrWG einer geeigneten Wiederverwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zum Bodenaushub.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stahlbetonabbruch, Zulage</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANENMAI" RNoPart="120">
          <Qty>200.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20260701080244406000057">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenaushub beim Antreffen von nicht tragfähigem Boden im Kanalgrabenbereich herstellen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe: bis zu 30 cm.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Boden lösen, laden und abfahren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Aushubmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist einer geeigneten Entsorgung zuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese Position kommt nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung zur Ausführung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bodenaustausch Kanal</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANEPEPI" RNoPart="130">
          <Qty>200.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20260701080244409000058">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kiessandmaterial mit einer Körnung von 0/45 bzw. 0/63 mm als Bodenaustauschmaterial liefern und in Stärken von bis zu ca. 30 cm höhen- und profilgerecht und lagenweise so im Kanalgrabenberich einbauen und verdichten, dass an der Oberfläche eine Tragfähigkeit von Ev2 &#x3e; 45 MN/ m²  erreicht wird.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Diese Position kommt nur auf ausdrückliche Anweisung der Bauleitung zur Ausführung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bodenaustauschmaterial liefern, einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIANKEAEI">
          <Description ID="R20260701080244416000061">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:   Bettung für Leitungen</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bettung (Rohrauflager) nach DIN EN 1610, ATV-A 139 für Beton-, Stahlbeton-, Polypropylen- und Glasfaserverstärkte Kunststoff- (GFK) Rohre gemäß den Verlegevorschriften des Lieferwerkes – nach Zeichnung bzw. Angabe der Bauleitung – höhen- und fluchtgerecht einschl. aller Nebenarbeiten herstellen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-  Bettung Typ 1 auf voller Grabenbreite</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-  untere Bettungsschicht Dicke bei Sand-Kies-Gemisch   </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">  100 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-  untere Bettungsschicht Dicke bei Betonauflager </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">   50 mm + 1/10 DN,  min. 100 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">   in C 12/15,  X0  aus Traßzement  MV =  30:70</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> Rohre ohne Fuß</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-  obere Bettungsschicht Dicke bei  Auflagerwinkel von  90°:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">   0,15 OD</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-  obere Bettungsschicht Dicke bei  Auflagerwinkel von 120°:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">   0,25 OD</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt nach m3.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis:   Bettung für Leitungen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJPLAAA" RNoPart="140">
          <Qty>500.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20260701111809010000185">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sand (Korngrösse 0-2 mm) zur Rohrbettung/-ummantelung von Entwässerungsleitungen (Hauptkanäle) liefern und gemäß DIN EN 1610 lagenweise im verbauten Kanalgraben einbauen und verdichten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Aufmass erfolgt im verdichteten Zustand.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sand (Korngrösse 0-2 mm) liefern, einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANKJIEI" RNoPart="150">
          <Qty>900.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20260701080244430000065">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Flüssigboden im Bereich des GFK-Stauraumkanals  liefern und einbauen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es ist eine Abbindung bzw. eine Wiederverfestigung des verflüssigten Bodens nach ca. 4 bis 8 Stunden für eine Begehbarkeit zu gewährleisten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der endverfestigte Flüssigboden muss in seiner Lösbarkeit den Gewinnungsklassen 3-5 nach DIN 18300 entsprechen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der eingebaute Flüssigboden muss nach Abbindung eine Festigkeit von 0,2 N/mm² bis 0,7 N/mm² aufweisen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Flüssigboden ist mit dem Fahrmischer mit entsprechender Konsistenz (kp oder kf) zum Einbauort zu transportieren und mit geeigneten Anbauteilen sachgemäß bis zum Rohrscheitel der Stauraumkanäle einzubringen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sämtliche Kosten für die Lieferung und den Einbau des Flüssigbodens sind in den Einheitspreis mit einzurechnen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Auftragnehmer übernimmt die Gewähr für die Eignung des angelieferten Materials und den ordnungsgemäßen Einbau der von ihm gelieferten Ersatzböden nach den Vorgaben der ZTVA-StB.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse bei Einbau des Flüssigbodens durch die beengten Platzverhältnisse sind in den Einheitspreis mit einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Flüssigbodenmengen:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt nach den eingebauten und durch Lieferscheine nachgewiesenen Mengen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Flüssigboden liefern, einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANKMNOI" RNoPart="160">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260701080244436000067">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Auftriebssicherung für die GFK-Haltungsstränge des Stauraumkanals liefern, herstellen, vorhalten und nach vollständiger Verfestigung des eingebauten Flüssigbodens zurückbauen und abfahren, einschl. aller damit verbundenen Aufwendungen und Kosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Art und Ausführung der Auftriebssicherung sind vom AN zu wählen. Der AN hat der Bauleitung vor Einbau einen statischen Nachweis über die Wirksamkeit der gewählten Auftriebssicherung vorzulegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Auftriebssicherung ist entsprechend dem statischen Nachweis herzustellen und bis zur vollständigen Verfestigung des eingebauten Flüssigbodens vorzuhalten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Auftriebssicherheit GFK-Stauraumkanal liefern, vorhalten, abfahren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANKHPKI" RNoPart="170">
          <Qty>200.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20260701080244426000064">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nichtbindigen Füllboden liefern und als Ersatzboden fachgerecht lagenweise im verbauten und unverbauten Kanalgraben einbauen und verdichten.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es ist ein Verformungsmodul EV2 von mindestens 45 MN/m² nachzuweisen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Aufmaß erfolgt im verdichteten Zustand.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Nichtbindigen Füllboden Kanalbau liefern, einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANKLEII" RNoPart="180">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20260701080244433000066">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Dämmer, Schwimm- oder Leichtbeton liefern und zur Verfüllung von außer Betrieb zu nehmenden Rohrleitungen DN 600 aus Beton einbauen, einschl. aller damit verbundenen Aufwendungen und Kosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor dem Verfüllen sind vorhandene Schachtbauwerke fachgerecht aufzunehmen und die Schächte zu vermauern. Die Rohrleitungen sind hydromechanisch zu reinigen. Das benötigte Spülwasser sowie die fachgerechte Entsorgung der Spülrückstände sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verfüllung kann arbeitsbedingt nur abschnittsweise erfolgen. Einzurechnen sind der Einbau von Füllstutzen, Belüftungsrohren und Entlüftungen sowie alle für die Durchführung der Verdämmung erforderlichen Maßnahmen. Diesbezügliche Mehraufwendungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Abrechnung erfolgt nach anerkannten Lieferscheinen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anweisungen der Bauleitung sind zu beachten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dämmer liefern, einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANJAAAA" RNoPart="190">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260701080244446000069">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Werkzeichnungen einschl. Detailplanungen für die v. g. Rohrleitungen und Schachtbauwerke aus GFK sowie einen Verlegeplan erstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Werkzeichnungen sind dem Auftraggeber sowohl als Datenträger im dxf-Format als auch als pdf-Datei sowie in Papierform (3-fache Ausfertigung) zur Genehmigung einzureichen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Werkzeichnungen erstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANJBFAI" RNoPart="200">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260701080244449000070">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Erstellung einer Schacht- und Rohrstatik nach ATV-DVWK Arbeitsblatt A 127 für die Schachtbauwerke und Rohrleitungen aus GFK einschließlich Lieferung der Prüfstatik durch einen amtlich anerkannten Prüfstatiker.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferung der jeweiligen Unterlagen in 3-facher Ausfertigung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Statik und Prüfstatik erstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANKOFHI" RNoPart="210">
          <Qty>8.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244442000068">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Montagekupplung aus Edelstahl mit Dichtring aus EPDM zum Verbinden zweier Spitzenden von Abwasserrohren DN 300 aus kontinuierlich gewickeltem Polyesterharz (UF-GF) passend zum nachstehend beschriebenem Rohrsystem liefern und einbauen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 300</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montagekupplung DN 300 liefern, einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFFKPAAA" RNoPart="220">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20260715114434395000025">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Beton C12/15 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 liefern und als Sauberkeitsschicht für Herstellung der Stützmauer im Schutz des Verbaus einbringen, verdichten und ebenflächig abziehen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Expositionsklasse: XF3, XC4, XD3, XM1.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Stärke der Sauberkeitsschicht: 15 cm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sauberkeitsschicht herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIANJCMJI">
          <Description ID="R20260701080244451000071">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis zum Rohrmaterial GFK</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohre, Formstücke und Schächte aus glasfaserverstärktem ungesättigtem Polyesterharz</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">(UP-GF), gemäß DIN EN14364 / DIN16868 für Abwasserkanäle mit oder ohne Druck sowie DIN EN 15383.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es muss der Nachweis der Übereinstimmung sowie eine Eigen- und Fremdüberwachung der Produktion entsprechend den Produktnormen EN 14364 / DIN 15383 in Verbindung mit der CEN / TS 14632 vorliegen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Nachweis der Fremdüberwachung muss durch eine nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditierte Zertifizierungs- und Zulassungsstelle aus dem europäischen Raum erfolgen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es ist der Nachweis von mindestens 6 Jahren erfolgreicher Fremdüberwachung vorzulegen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Herstellwerk muss über die Konformitätsnachweise der eingesetzten Rohstoffe für die Rohrproduktion sowie alle prozessrelevanten Parameter verfügen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Produktionsstandort des Lieferanten muss über ein etabliertes und zertifiziertes Qualitätssicherungssystem nach ISO 9001, Energiemanagement nach ISO 50001, Umweltmanagement nach ISO 14001 verfügen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nachweise sind in englischer und deutscher Sprache zulässig. Anderssprachige Unterlagen sind beglaubigt übersetzt beizubringen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es ist eine Beständigkeit der Werkstoffe von mindestens pH 2 zu gewährleisten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Rohre müssen über eine ausreichende Langzeitwiderstandsfähigkeit gegenüber kombinierter chemischer und mechanischer Belastung verfügen. Der Nachweis über eine max. Langzeitrandfaserdehnung von min. 1 % beim Strain Corrosion Test für die Bemessungsdauer von 50 Jahren ist nach DIN EN 1120 vorzulegen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Rohre müssen über eine ausreichende Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb verfügen. Bei Prüfung der Abriebfestigkeit nach EN 295-3 oder CEN TR 15729 über 100.000 Lastspiele muss eine 2-fache Sicherheit gegenüber der Dicke, der inneren</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschleißschutzschicht nachgewiesen werden.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohre, Formstücke und Schächte sind mit einer inneren Verschleißschutzschicht von min. 0,8 mm dick auszuführen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohre, Kupplungen und Schächte müssen eine eindeutige serielle Kennzeichnung aufweisen, um während der Verlegung diese Daten zum Zwecke der Qualitätsverfolgung aufzeichnen zu können.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vertragsbestandteile in der jeweils aktuell gültigen Ausgabe sind:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-DIN EN 14364: Kunststoff-Rohrleitungssysteme für Abwasserleitungen und -kanäle mit oder ohne Druck – Glasfaserverstärkte duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von ungesättigtem Polyesterharz (UP) – Festlegungen für Rohre, Formstücke und Verbindungen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-DIN 16868-1/2: Rohre aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF); gewickelt, gefüllt</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-DIN EN 1119; ISO 8639: Kunststoff-Rohrleitungssysteme – Verbindungen für Rohre und Formstücke aus glasfaserverstärkten duroplastischen Kunststoffen (GFK) – Prüfverfahren zur Dichtheit und Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigung von nicht druckbeständigen flexiblen Verbindungen mit elastomeren Dichtungselementen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-DIN EN 1120: Kunststoff-Rohrleitungssysteme – Rohre und Formstücke aus glasfaserverstärkten duroplastischen Kunststoffen (GFK) – Ermittlung der Widerstandsfähigkeit gegen Chemiekalieneinwirkung von der Innenseite eines Abschnittes im verformten Zustand</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 als Nachweis des Qualitätsmanagementsystems des Rohrherstellers</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-DIN EN ISO 14001: Umweltmanagementsysteme</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-DIN EN ISO 50001: Energiemanagementsysteme</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-Nachweis von mindestens 6 Jahren erfolgreicher Fremdüberwachung durch ein nach DIN EN ISO / IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor aus dem europäischen Raum </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-ATV-DVWK-A 127: Statische Berechnung von Abwasserkanälen und –leitungen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-DWA-A 143-2: -DIN EN 1991-2: Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2: Verkehrslasten auf Brücken</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-DIN EN 1610: Verlegung und Prüfung von Entwässerungskanälen und -leitungen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-DWA-A 139: Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-Verlegerichtlinien des Rohrherstellers</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweise GFK</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIANJEBDA" RNoPart="230">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244458000072">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Fertigschacht (UP-GF) DN 1200 aus glasfaserverstärktem Polyesterharz,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß DIN EN ISO 23856, DIN 16868 / DIN 16869 und DIN EN 15383,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtmantel DN 1200</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Stahlbetonbodenplatte mit umlaufender Auftriebssicherung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Anschlusstutzen DN 600 Zulauf mit Übergang auf B</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Anschlusstutzen DN 600 Ablauf mit Kupplung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Gerinne abgewinkelt gemäß Planunterlagen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Schachtleiter, VA 300mm breit </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einstieghilfe V4A, einholmig</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 1200 (Schachtrohr)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe: ca. 2,82 m ± 10 cm (Sohle bis GOK)</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Schacht M1000.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerk liefern und fachgerecht im Kanalgraben versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GFK Fertigschacht DN 1200 (M1000)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANJFLFI" RNoPart="240">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244491000073">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Fertigschacht (UP-GF) DN 1200 aus glasfaserverstärktem Polyesterharz,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß DIN EN ISO 23856, DIN 16868 / DIN 16869 und DIN EN 15383,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtmantel DN 1200</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Stahlbetonbodenplatte mit umlaufender Auftriebssicherung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Anschlusstutzen DN 600 Zulauf GFK spitz</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Anschlusstutzen DN 600 Ablauf mit Kupplung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Gerinne abgewinkelt gemäß Planunterlagen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Schachtleiter, VA 300mm breit </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einstieghilfe V4A, einholmig</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 1200 (Schachtrohr)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe: ca. 2,97 m ± 10 cm (Sohle bis GOK)</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Schacht M1050.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerk liefern und fachgerecht im Kanalgraben versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GFK Fertigschacht DN 1200 (M1050)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANJHFGI" RNoPart="250">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244497000074">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Staukanalendstück (UP-GF) DN 2000/1000 als Revisionseinstieg, Schachtrohr aus </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">glasfaserverstärktem Polyesterharz, gemäß DIN EN ISO 23856, DIN 16868 / DIN 16869 </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">und DIN EN 15383, fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Hauptrohr DN 2000, SN 10000, Baulänge 3,00 m mit Kupplung, mit Segmentende und Profilgerinne</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtrohr DN 1000, tangential auf Stauraumkanalrohr angesetzt, Dom bis 500 mm über Rohrscheitel , mit seitl. Auftritt </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Domverlängerung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtleiter GFK, Breite 300 mm, bis GOK</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einstieghilfe V4A, einholmig</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zulauf DN 600 GFK spitz</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 2000</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baulänge: 3,50 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe: ca. 3,02 m </span>
               <span style="font-family:Symbol;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">±</span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> 10 cm (Sohle bis GOK)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Schacht M1100.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerk liefern und fachgerecht im Kanalgraben versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Staukanalendstück (UP-GF) DN 2000/1000 (M1100)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANJIPPI" RNoPart="260">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244508000075">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">GFK-Tangentialschacht DN 2000/1000,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanal- und Schachtrohr aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß DIN EN ISO 23856, DIN 16868 / DIN</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">16869 und DIN EN 15383, fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Hauptrohr DN 2000, SN 10000, Baulänge 3,00 m mit Kupplung und Profilgerinne</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtrohr DN 1000, tangential auf Stauraumkanalrohr angesetzt, mit Auftritt, Dom bis 500 mm über Rohrscheitel</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Domverlängerung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück seitlicher Abgang DN 300 GFK spitz, 200 mm über Sohle</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtleiter GFK, Breite 300 mm, bis GOK</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einstiegshilfe V4A, einholmig</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 2000</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baulänge: 3,00 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe: ca. 3,07 m ± 10 cm (Sohle bis GOK)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Schacht M1150.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerk liefern und fachgerecht im Kanalgraben versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Tangentialschacht (UP-GF) DN 2000/1000 (M1150)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANJKKFI" RNoPart="270">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244514000076">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">GFK-Tangentialschacht DN 2000/1000,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanal- und Schachtrohr aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß DIN EN ISO 23856, DIN 16868 / DIN</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">16869 und DIN EN 15383, fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Hauptrohr DN 2000, SN 10000, Baulänge 3,00 m mit Kupplung und Profilgerinne</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtrohr DN 1000, tangential auf Stauraumkanalrohr angesetzt, mit Auftritt, Dom bis 500 mm über Rohrscheitel</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Domverlängerung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtleiter GFK, Breite 300 mm, bis GOK</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einstiegshilfe V4A, einholmig</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 2000</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baulänge: 3,00 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe: ca. 2,99 m ± 10 cm (Sohle bis GOK)</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Schacht M1200.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerk liefern und fachgerecht im Kanalgraben versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Tangentialschacht (UP-GF) DN 2000/1000 (M1200)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANJMGBI" RNoPart="280">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244516000077">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Staukanalendstück (UP-GF) DN 2000/1000 als Revisionseinstieg, Schachtrohr aus </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">glasfaserverstärktem Polyesterharz, gemäß DIN EN ISO 23856, DIN 16868 / DIN 16869 </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">und DIN EN 15383, fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Hauptrohr DN 2000, SN 10000, Baulänge 3,00 m ohne Kupplung, mit Segmentende und Profilgerinne</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtrohr DN 1000, tangential auf Stauraumkanalrohr angesetzt, Dom bis 500 mm über Rohrscheitel, mit seitl. Auftritt</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Domverlängerung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtleiter GFK, Breite 300 mm, bis GOK</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einstiegshilfe V4A, einholmig</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Ablauf DN 600 GFK mit Kupplung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück seitlicher Stutzen DN 1800 mit Kupplung</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 2000</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baulänge: 3,50 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe: ca. 2,91 m ± 10 cm (Sohle bis GOK)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Schacht M1850.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerk liefern und fachgerecht im Kanalgraben versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Staukanalendstück (UP-GF) DN 2000/1000 (M1850)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANJNPPI" RNoPart="290">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244520000078">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Fertigschacht (UP-GF) DN 1000 aus glasfaserverstärktem Polyesterharz,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß DIN EN ISO 23856, DIN 16868 / DIN 16869 und DIN EN 15383,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtmantel DN 1000</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Stahlbetonbodenplatte mit umlaufender Auftriebssicherung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 3 Stück Anschlussstutzen DN 300 GFK spitz</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Anschlussstutzen DN 200 Zulauf PVC spitz</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Gerinne abgewinkelt gemäß Planunterlagen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Schachtleiter VA, 300 mm breit</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einstiegshilfe V4A, einholmig</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 1000 (Schachtrohr)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe: ca. 2,71 m ± 10 cm (Sohle bis GOK)</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Schacht M1250.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerk liefern und fachgerecht im Kanalgraben versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GFK Fertigschacht DN 1000 (M1250)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANLAAAA" RNoPart="300">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244522000079">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Fertigschacht (UP-GF) DN 1000 aus glasfaserverstärktem Polyesterharz,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß DIN EN ISO 23856, DIN 16868 / DIN 16869 und DIN EN 15383,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtmantel DN 1000</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Stahlbetonbodenplatte mit umlaufender Auftriebssicherung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 3 Stück Anschlussstutzen DN 300 GFK spitz</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Anschlussstutzen DN 200 Zulauf PVC spitz</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Gerinne abgewinkelt gemäß Planunterlagen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Schachtleiter VA, 300 mm breit</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einstiegshilfe V4A, einholmig</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 1000 (Schachtrohr)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe: ca. 2,77 m ± 10 cm (Sohle bis GOK)</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Schacht M1400.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerk liefern und fachgerecht im Kanalgraben versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GFK Fertigschacht DN 1000 (M1400)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANLBEBI" RNoPart="310">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244524000080">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Fertigschacht (UP-GF) DN 1000 aus glasfaserverstärktem Polyesterharz,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß DIN EN ISO 23856, DIN 16868 / DIN 16869 und DIN EN 15383,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtmantel DN 1000</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Stahlbetonbodenplatte mit umlaufender Auftriebssicherung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 2 Stück Anschlussstutzen DN 300 GFK spitz</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Anschlussstutzen DN 200 Zulauf PVC spitz</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Gerinne abgewinkelt gemäß Planunterlagen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Schachtleiter VA, 300 mm breit</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einstiegshilfe V4A, einholmig</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 1000 (Schachtrohr)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe: ca. 2,72 m ± 10 cm (Sohle bis GOK)</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Schacht M1550.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerk liefern und fachgerecht im Kanalgraben versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GFK Fertigschacht DN 1000 (M1550)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANLCODI" RNoPart="320">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244529000081">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Staukanalendstück (UP-GF) DN 1800/1000 als Revisionseinstieg, Schachtrohr aus </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">glasfaserverstärktem Polyesterharz, gemäß DIN EN ISO 23856, DIN 16868 / DIN 16869 </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">und DIN EN 15383, fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Hauptrohr DN 1800, SN 10000, Baulänge 3,00 m mit Kupplung, mit Segmentende</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtrohr DN 1000, tangential auf Stauraumkanalrohr angesetzt, Dom bis 500 mm über Rohrscheitel , mit seitl. Auftritt </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Domverlängerung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtleiter GFK, Breite 300 mm, bis GOK</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einstieghilfe V4A, einholmig</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zulauf DN 300 GFK spitz</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 1800</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baulänge: 3,50 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe: ca. 2,74 m </span>
               <span style="font-family:Symbol;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">±</span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> 10 cm (Sohle bis GOK)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Schacht M1300.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerk liefern und fachgerecht im Kanalgraben versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Staukanalendstück (UP-GF) DN 1800/1000 (M1300)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANLEILI" RNoPart="330">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244533000082">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Staukanalendstück (UP-GF) DN 1800/1000 als Revisionseinstieg, Schachtrohr aus </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">glasfaserverstärktem Polyesterharz, gemäß DIN EN ISO 23856, DIN 16868 / DIN 16869 </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">und DIN EN 15383, fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Hauptrohr DN 1800, SN 10000, Baulänge 3,00 m mit Kupplung, mit Segmentende</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtrohr DN 1000, tangential auf Stauraumkanalrohr angesetzt, Dom bis 500 mm über Rohrscheitel , mit seitl. Auftritt </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Domverlängerung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtleiter GFK, Breite 300 mm, bis GOK</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einstieghilfe V4A, einholmig</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zulauf DN 300 GFK spitz</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 1800</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baulänge: 3,50 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe: ca. 2,75 m </span>
               <span style="font-family:Symbol;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">±</span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> 10 cm (Sohle bis GOK)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Schacht M1450.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerk liefern und fachgerecht im Kanalgraben versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Staukanalendstück (UP-GF) DN 1800/1000 (M1450)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANLGDCI" RNoPart="340">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244537000083">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Staukanalendstück (UP-GF) DN 1800/1000 als Revisionseinstieg, Schachtrohr aus </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">glasfaserverstärktem Polyesterharz, gemäß DIN EN ISO 23856, DIN 16868 / DIN 16869 </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">und DIN EN 15383, fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Hauptrohr DN 1800, SN 10000, Baulänge 3,00 m mit Kupplung, mit Segmentende</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtrohr DN 1000, tangential auf Stauraumkanalrohr angesetzt, Dom bis 500 mm über Rohrscheitel , mit seitl. Auftritt </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Domverlängerung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtleiter GFK, Breite 300 mm, bis GOK</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einstieghilfe V4A, einholmig</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zulauf DN 300 GFK spitz</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 1800</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baulänge: 3,50 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe: ca. 2,69 m </span>
               <span style="font-family:Symbol;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">±</span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> 10 cm (Sohle bis GOK)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Schacht M1600.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerk liefern und fachgerecht im Kanalgraben versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Staukanalendstück (UP-GF) DN 1800/1000 (M1600)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANLHNLI" RNoPart="350">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244540000084">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">GFK-Tangentialschacht DN 1800/1000,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanal- und Schachtrohr aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß DIN EN ISO 23856, DIN 16868 / DIN</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">16869 und DIN EN 15383, fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Hauptrohr DN 1800, SN 10000, Baulänge 3,00 m mit Kupplung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtrohr DN 1000, tangential auf Stauraumkanalrohr angesetzt, mit Auftritt, Dom bis 500 mm über Rohrscheitel</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Domverlängerung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtleiter GFK, Breite 300 mm, bis GOK</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einstiegshilfe V4A, einholmig</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 1800</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baulänge: 4,00 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe: ca. 2,66 m ± 10 cm (Sohle bis GOK)</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Schacht M1350.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerk liefern und fachgerecht im Kanalgraben versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Tangentialschacht (UP-GF) DN 1800/1000 (M1350)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANLJHMI" RNoPart="360">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244545000085">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">GFK-Tangentialschacht DN 1800/1000,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanal- und Schachtrohr aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß DIN EN ISO 23856, DIN 16868 / DIN</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">16869 und DIN EN 15383, fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Hauptrohr DN 1800, SN 10000, Baulänge 3,00 m mit Kupplung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtrohr DN 1000, tangential auf Stauraumkanalrohr angesetzt, mit Auftritt, Dom bis 500 mm über Rohrscheitel</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Domverlängerung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtleiter GFK, Breite 300 mm, bis GOK</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einstiegshilfe V4A, einholmig</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 1800</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baulänge: 4,00 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe: ca. 2,68 m ± 10 cm (Sohle bis GOK)</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Schacht M1500.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerk liefern und fachgerecht im Kanalgraben versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Tangentialschacht (UP-GF) DN 1800/1000 (M1500)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANLLBPI" RNoPart="370">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244548000086">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">GFK-Tangentialschacht DN 1800/1000,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanal- und Schachtrohr aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF),</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß DIN EN ISO 23856, DIN 16868 / DIN</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">16869 und DIN EN 15383, fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Hauptrohr DN 1800, SN 10000, Baulänge 3,00 m mit Kupplung </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtrohr DN 1000, tangential auf Stauraumkanalrohr angesetzt, mit Auftritt, Dom bis 500 mm über Rohrscheitel</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Domverlängerung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtleiter GFK, Breite 300 mm, bis GOK</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einstiegshilfe V4A, einholmig</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 1800</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baulänge: 4,00 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe: ca. 2,60 m ± 10 cm (Sohle bis GOK)</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Schacht M1650.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerk liefern und fachgerecht im Kanalgraben versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Tangentialschacht (UP-GF) DN 1800/1000 (M1650)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANLMMCI" RNoPart="380">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244552000087">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbindungsbauwerk (UP-GF) DN 1800/1000 mit Revisionseinstiegen, Schachtrohr aus glasfaserverstärktem Polyesterharz,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß DIN EN ISO 23856, DIN 16868 / DIN 16869 und DIN EN 15383,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Hauptrohr DN 1800, SN 10000, Baulänge 7,00 m ohne Kupplung, mit Winkelschnitt</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 3 Stück Schachtrohr DN 1000, auf Stauraumkanalrohr angesetzt, Dom bis 500 mm über Rohrscheitel, ohne seitl. Auftritt</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Domverlängerung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtleiter GFK, Breite 300 mm, bis GOK</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einstiegshilfe V4A, einholmig</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 1800</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Baulänge: 7,00 m</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Tiefe: ca. 2,62 m ± 10 cm (Sohle bis GOK) (Tiefe ist von Hersteller Angaben)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Verbindungsbauwerk im Bereich der Schächte M1700, M1750 und M1800.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerk liefern und fachgerecht im Kanalgraben versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Verbindungsbauwerk (UP-GF) DN 1800/1000</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANLOGJI" RNoPart="390">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244555000088">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Fertigschacht (UP-GF) DN 1200 aus glasfaserverstärktem Polyesterharz,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß DIN EN ISO 23856, DIN 16868 / DIN 16869 und DIN EN 15383,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtmantel DN 1200</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Stahlbetonbodenplatte mit umlaufender Auftriebssicherung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Anschlussstutzen DN 600 Zulauf GFK spitz</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Anschlussstutzen DN 600 Ablauf mit Kupplung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Gerinne abgewinkelt gemäß Planunterlagen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Schachtleiter VA, 300 mm breit</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einstiegshilfe V4A, einholmig</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- incl 2 Durchführungen für Leerrohre DN 100</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 1200 (Schachtrohr)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe: ca. 2,79 m ± 10 cm (Sohle bis GOK)</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Schacht M1900.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerk liefern und fachgerecht im Kanalgraben versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GFK Fertigschacht DN 1200 (M1900)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANIABBI" RNoPart="400">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244559000089">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Fertigschacht (UP-GF) als Drosselschacht DN 3000 aus glasfaserverstärktem Polyesterharz,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">gemäß DIN EN ISO 23856, DIN 16868 / DIN 16869 und DIN EN 15383,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">fremdüberwacht mit Ü-Zertifikat,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bestehend aus:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Schachtmantel DN 3000</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Stahlbetonbodenplatte mit umlaufender Auftriebssicherung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Zulaufstutzen DN 600 GFK </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück F-Stück DN 200 mit GFK-Losflansch PN 10 für Notumlaufleitung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Montagewand zur Montage des Drosselschiebers</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Ablaufstutzen DN 600 mit Übergang auf Stahlbeton</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Gerinne abgewinkelt gemäß Planunterlagen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Schachtleiter GFK, 300 mm breit</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Einstiegshilfe V4A, einholmig</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- incl 2 Durchführungen für Leerrohre DN 100</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 3000 (Schachtrohr)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe: ca. 2,93 m ± 10 cm (Sohle bis GOK)</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Schacht M1950.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtbauwerk liefern und fachgerecht im Kanalgraben versetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GFK Fertigschacht DN 3000 Drosselschacht (M1950)</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANHCLKI" RNoPart="410">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701120846973000191">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Drosselschieber XL4 mit runder Sohle liefern und fachgerecht in die Montagewand des Drosselschachts M1950 einbauen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Öffnungsgröße DN 600</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Werkstoff Rahmen und Schieberplatte: Edelstahl 1.4404 (316L)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Dichtung auf Schieberplatte: EPDM, heißvulkanisierte UNO Eckverbindungen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Keilverschluss mit integrierten Schließkeilen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Spindel mit gerolltem Trapezgewinde aus Edelstahl, Spindelmutter aus seewasserbeständiger Bronze</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Spindelschutz aus Polyethylen</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Montageart: zum Einbetonieren in das Gerinne, seitlich gedübelt</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Druckstufe: 6 mWS beidseitig</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Betätigungsdrehmoment: Öffnen 60 Nm, Schließen 55 Nm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Betätigung über Spindelverlängerung von Geländeoberkante, einschl. aller erforderlichen Verlängerungselemente</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schweißzertifikat nach DIN EN 1090-2 EXC2</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Armatur wird montagefertig geliefert und erfordert keine bauseitigen Zusammenbau-, Einstell- oder Justierarbeiten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller: Büsch Armaturen Geyer GmbH, Typ XL4 runde Sohle oder gleichwertig.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. aller erforderlichen Befestigungsmittel, Dübel und Nebenarbeiten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Drosselschieber, Hersteller Büsch, liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANIBLKI" RNoPart="420">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260701080244563000090">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">GFK-Kanalrohr DN 300 aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), gemäß DIN EN ISO 23856 und DIN 16868 / 16869, in Baulängen von 0,5 - 1 m,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">mit/ohne Steckkupplung, PN 1,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 300</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennsteifigkeit: nach statischer Erfordernis.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Evtl. erforderliche Passstücke werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GFK-Kanalrohr DN 300 mit Kupplung liefern, verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANIDEJI" RNoPart="430">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260701080244567000091">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">GFK-Kanalrohr DN 600 aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), gemäß DIN EN ISO 23856 und DIN 16868 / 16869, in  Baulängen nach Wahl des AN,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">einseitig mit Steckkupplung, PN 1,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 600</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennsteifigkeit: nach statischer Erfordernis.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Evtl. erforderliche Passstücke werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GFK-Kanalrohr DN 600 mit Kupplung liefern, verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANIEOGI" RNoPart="440">
          <Qty>235.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260701080244571000092">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">GFK-Kanalrohr DN 1800 aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), gemäß DIN EN ISO 23856 und DIN 16868 / 16869, in Baulängen von 3 m,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">einseitig mit Steckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung versehen, PN 1,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 1800</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennsteifigkeit: nach statischer Erfordernis.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Evtl. erforderliche Passstücke werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GFK-Kanalrohr DN 1800 mit Kupplung liefern, verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANIGJJI" RNoPart="450">
          <Qty>88.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260701080244576000093">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">GFK-Kanalrohr DN 2000 aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP-GF), gemäß DIN EN ISO 23856 und DIN 16868 / 16869, mit innenliegendem Profilgerinne, in Baulängen von 3 m,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">einseitig mit Steckkupplung mit integrierter EPDM-Dichtung versehen, PN 1,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennweite: DN 2000</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nennsteifigkeit: nach statischer Erfordernis.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Evtl. erforderliche Passstücke werden nicht gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>GFK-Kanalrohr DN 2000 mit Kupplung und Profilgerinne liefern, verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANIIBCI" RNoPart="460">
          <Qty>16.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244582000094">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahlbetonabdeckplatte (Übergangsplatte) DN 1000 nach DIN 4034, passend zum Schachtsystem liefern und fachgerecht versetzen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtsystem mit exzentrischer Öffnung, verschiebesicher und tagwasserdicht, mit EPDM-Dichtung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterseite und Durchstieg mit GFK-Beschichtung,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück exzentrische Öffnung DN 800</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verbindung der einzelnen Schachtringe bzw. der Schachtelemente aus Beton erfolgt über eine Muffenverbindung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren nach DIN 4060 sowie der Lastausgleichselemente.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stahlbetonabdeckplatte DN 1000 liefern und versetzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANIJKGI" RNoPart="470">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244585000095">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahlbetonabdeckplatte (Übergangsplatte) DN 1200 nach DIN 4034, passend zum Schachtsystem liefern und fachgerecht versetzen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtsystem mit exzentrischer Öffnung, verschiebesicher und tagwasserdicht, mit EPDM-Dichtung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterseite und Durchstieg mit GFK-Beschichtung,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück exzentrische Öffnung DN 800</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verbindung der einzelnen Schachtringe bzw. der Schachtelemente aus Beton erfolgt über eine Muffenverbindung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren nach DIN 4060 sowie der Lastausgleichselemente.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stahlbetonabdeckplatte DN 1200 liefern und versetzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANILDKI" RNoPart="480">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244588000096">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Stahlbetonabdeckplatte (Übergangsplatte) DN 3000 nach DIN 4034, passend zum Schachtsystem M1950 liefern und fachgerecht versetzen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtsystem mit exzentrischer Öffnung, verschiebesicher und tagwasserdicht, mit EPDM-Dichtung,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterseite und Durchstieg mit GFK-Beschichtung,</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück exzentrische Öffnung 1000 / 1000 mm</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück exzentrische Öffnung DN 800</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- 1 Stück Spindeldurchführung</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verbindung der einzelnen Schachtringe bzw. der Schachtelemente aus Beton erfolgt über eine Muffenverbindung mit Gleitringdichtung aus Elastomeren nach DIN 4060 sowie der Lastausgleichselemente.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Schacht M1950.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stahlbetonabdeckplatte DN 3000 liefern und versetzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKFCAAA" RNoPart="490">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260706113706938000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Beton-Ausgleichsring AR-V 800 x 40 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern,  in Mörtel versetzen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">sonst wie Hinweis</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Beton-Ausgleichsring AR-V 800 x 40 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKFDDAI" RNoPart="500">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260706113706943000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Beton-Ausgleichsring AR-V 800 x 60 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, in Mörtel versetzen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">sonst wie Hinweis.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Beton-Ausgleichsring AR-V 800 x 60 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKFEJJI" RNoPart="510">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260706113706944000004">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Beton-Ausgleichsring AR-V 800 x 80 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern, in Mörtel versetzen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">sonst wie Hinweis.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Beton-Ausgleichsring AR-V 800 x 80 mm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANHOJFI" RNoPart="520">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701120847001000199">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schmutzfänger  nach DIN 1221, schwere Ausführung liefern und einsetzen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schmutzfänger liefern, einsetzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOBCAAA" RNoPart="530">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260713072050083000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Montageöffnung D 400 für den Pumpenschacht herstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Lichte Weite: 1,00 m x 1.00 m,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. der notwendigen Befestigungsmaterialien aus Edelstahl 1.4301 an den Rahmen. Gemäß Ausführungsplanung</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hersteller Hailo, Typ HS8 oder gleichwertig.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Montageöffnung D 400 für Drosselschacht liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKFADDA" RNoPart="540">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260706112613436000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckung Budatop Klasse D400, gemäß DIN EN 124 Kennmaß: DN 800 mm, mit Lüftung, mit schraubloser Verriegelung, mit Beton/Guss Rahmen, mit Meipren-Einlage im Rahmen, entsprechend DIN 19572 und UVV Deckel aus Gusseisen liefern und einbauen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schachtabdeckung DN 800</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANIOGKI" RNoPart="550">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260701080244597000098">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoffrohr DN/OD 315 (315 x 9,2 mm), CONNEX-Rohr, System Funke oder gleichwertig, Farbe: grau (RAL 7037), aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Nennringsteifigkeit SN 8, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.1-378, nach DIN EN 13476 Rohrtyp A1, mit um mindestens 25 % erhöhter Wanddicke der inneren Verschleißschicht bezogen auf die Anforderungen der DIN EN 13476, E-Modul Kurzzeit = 3000 N/mm² bzw. Langzeit = 1500 N/mm², nachgewiesene Mindestlängsbiegesteifigkeit (Kurzzeit): 220 kNm², mit 1 angeformten Muffe und fest integrierten CI-Dichtung, liefern und im geböschten Kanalgraben verlegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Einbau von Pass- und /oder Gelenkstücken oder das passgenaue Schneiden der Rohre wird nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
               <br/>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>PVC-U-Rohre DN/OD 315 mm liefern, verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANGPDBI" RNoPart="560">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260707122016802000001">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Anschlussleitungen für Hausanschluss- und Straßenablaufleitungen, DN/OD 160, die im Nachhinein nicht sanieren sind, im Zuge der Verlegung des Hauptkanales  umklemmen, inklusive aller erforderlichen Nebenarbeiten und Materialien wie z. B. Rohrschnitte, Übergänge, Formstücke, Reduzierstücke, Manschetten, etc. </span>
               <br/>
               <br/>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Anschlussleitungen umklemmen, DN 160</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANGLAAA" RNoPart="570">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260706121456937000081">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sattelstück zum seitlichen Anschluss von glattwandigen Kanalrohren DN/OD 160 an glattwandige Hauptrohre aus Polypropylen, PE, PVC und GfK.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sattelstück komplett aus Polypropylen mit integriertem Kugelgelenk, Rohrleitung im Kugelgelenk allseitig zwischen 0,0° und 11,0° (gesamt 22,0°) stufenlos abwinkelbar.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Außen auf Hauptrohr aufliegende Anschlussdichtung aus EPDM mit zusätzlicher Quelldichtung aus thermoplastischem Elastomer. Sattelstück mit dauerhafter Signierung (Material/Durchmesser) vom Hauptrohr aus lesbar.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hauptrohrdurchmesser: DN/OD 1800-2000</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss mittels Lochsäge (Bohrung: 162,0mm +1,0mm/-1,0mm) am Hauptkanal einzurechnen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein Einbau-/Bohrlochprotokoll ist zu erstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sattelstück mit Kugelgelenk, z.B. Funke Gruppe oder gleichwertiger Art.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat/Type:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">_____________________________________________</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">vom Bieter auszufüllen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sattelstück mit Kugelgelenk, HS DN/OD 160/90° an PVC-U DN/OD 315 liefern, verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKGBLHI" RNoPart="580">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244609000100">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Herstellen des Schachtanschluss an das Schachtbauwerk 13426014 DA 315 PVCU herstellen, inkl. Kernbohrung und einschl. dem Einbau eines Schachtfutter . Der Zwischenraum zwischen Schachtfutter und Betonschacht einschl. Schalungsanteil ist mit schwindfreiem Vergußmörtel zu vergießen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Eventuell erforderliche Mischwasserhaltung zur Anbindung an den Übergabeschacht ist in diese Position einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die anfallenden Abwässer sind während der Arbeiten umzuleiten oder überzupumpen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Ausführungsart bleibt dem Auftragnehmer überlassen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle damit verbundenen Aufwendungen wie z. B. provisorische Rohrleitungen oder Rohrüberbrückungen, Pumpen- oder sonstige Anlageteile sowie Energiekosten, etc. sind in die Pauschale einzukalkulieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Herstellen Schachtanschluss an Schachtbauwerk 13426014</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKCHBFI" RNoPart="590">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20260708084141113000006">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Profilbeton vergütet mit Hartstoffestrich auf Massivbauteilen liefern und einbauen, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche geneigt 2 %, aus unbewehrten Beton C20/25 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2, einschl. Schalung und Nachbehandlung nach TV, Dicke unterschiedlich nach Zeichnung profilieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Gemäß Ausführungsplanung für die Herstellung der Rinne</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Expositionsklasse: XC4</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauwerk: N5381</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Profilbeton C20/25 liefern, einbauen, Rinne</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAKCKCKI">
          <Description ID="R20260708084141123000008">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Bauwerkssohlen ausbilden</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sohlgerinne und Bankette (Podeste) sowie alle Mulden für Leitungen der Straßenablaufkörper  und sonstige Einleitungen in die Schachtbauwerke aus Wasserbauklinker oder Formsteinen nach DIN 4051 in Mörtel nach DIN 1053 MG III nach Angabe des AG herstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es ist ein kunststoffmodifizierter Zementmörtel nach den Qualitätsmerkmalen der DAfStb Instandsetzungsrichtlinie der Beanspruchbarkeitsklasse M3 zu verwenden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das zur Verwendung kommende Material und die Art und Form des jeweiligen Einbaues (Zeichnung) dem &#x22;AG&#x22; vor Arbeitsaufnahme vorlegen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Bei Rohren bis DN 600 mm die seitliche Bankette bis</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">  Rohrscheitel,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Bei Rohren mit DN größer 600 mm  die Bankette bis zur</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">  Kämpferhöhe, jedoch mindestens 600 mm hoch herstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In den Einheitspreis einrechnen:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Erforderl. Auffüllbetonherstellen hertellen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> Betongüte bei Flächen, die später verklinkert werden C12/15,X0,  sulfatbesdtändig Verfugen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:104.80mm 107.80mm 109.90mm 130.00mm 244.60mm;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> Betongüte bei unverkleideten Flächen sulfatbesdtändig  C35/45,XA2</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Erforderl. Abstürze bis 30 cm Höhendifferenz,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Auskratzen und Verfugen der Steine und Formsteine,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Säuberung der Schachtsohle,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Abfuhr des anfallenden Schuttes zur Entsorgungsanlage,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- evtl. erforderl. Wasserhaltung.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufgemessen wird die Fläche in horizontaler Projektion.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet werden:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                                                                                    </span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtsohlen nach m2, </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Ausbildung der Schachtsohlen als Absturz nach Stück.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis: Bauwerkssohlen ausbilden</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKCIKKI" RNoPart="600">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20260708084141122000007">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtsohlen mit Wasserbauklinker oder Formsteinen auskleiden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauwerk: N5381</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schachtsohlen auskleiden</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKGDFCI" RNoPart="610">
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244612000101">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">HS-S-Komplett-Montageset DN/OD 315, System Funke oder gleichwertig, zum nachträglichen Anschluss von Kunststoffrohren aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) nach DIN EN 1401-1 der Nennweite DN/OD 315 an  Betonrohre nach DIN 4032/4035 bzw. DIN EN 1916 DN 600, bestehend aus einem Klebesattel (500 x 500 mm) mit einer dem Hauptrohr-Aussendurchmesser angepassten Wölbung, mit einer losen beigelegten HS®-Doppelmuffe, mit in die Bohrung einragendem Spitzende (Länge entspricht der Wanddicke), Farbe: braun (RAL 8011), aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 41, glattwandig, inklusive 3 Klebersets, bestehend aus: Kleber, Härter, Primer, Handschuhe, Pinsel und Spachtel, liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Empfohlene Bohrung: 320mm</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss mittels Bohrmaschine und Bohrkronenaufsatz am Hauptkanal einzurechnen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Montageanleitung des Herstellers ist zu beachten.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Bohrgut wird Eigentum des AN und ist gemäß KrWG einer geeigneten Wiederverwertung zuzuführen.</span>
               <br/>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>HS-S-Komplett-Montageset DN/OD 315</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOBDAAA" RNoPart="620">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260713072322837000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kunststoffrohre DN 100 mm als Be- und Entlüftungsrohr verlegen und an den Drosselschacht anschließen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche Winkel und Bögen sind in diese Position mit einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegung der Leerrohre gemäß Ausführungsplanung.                          </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kunststoffrohre als Be-/Entlüftungsrohr</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJPMPPA" RNoPart="630">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701120846957000187">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Lüftungsrohr DN 150</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">zur Be- und Entlüftung von Schächten</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Zum Abschluss einer Lüftungsleitung</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">bis ca. 400 mm außerhalb des Erdreichs</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">geführt.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Material: Edelstahl (1.4301)</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen: d=150 x h=700 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern und einbauen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Incl. aller Aufwendungen und Nebenarbeiten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Lüftungsrohr DN 150 liefern und einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJPOFEI" RNoPart="640">
          <Qty>2.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701120846961000188">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Dunsthut mit Insektenfang aus PE für die Be- und Entlüftungsrohr einbauen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dunsthut Be-/Entlüftung</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOBFAAA" RNoPart="650">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260713073010325000005">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bandstahl, Edelstahl V4A (ES), 30 x 3,5 mm², liefern und verlegen.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bandstahl V4A (ES) 30 x 3,5 mm liefern und verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOBEAAA" RNoPart="660">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260713072434612000003">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonfundament inkl. Sauberkeitsschicht gemäß Herstellervorgaben erstellen. Die Angaben erfolgen durch den öffentlichen Versorger. Zur Kalkulation sollen folgende Fundamentmaße angesetzt werden: 0,80 x 0,80 x 1,30 m.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Erforderliche Erdarbeiten sind in die Position mit einzukalkulieren. Überschüssiger Aushub geht in das Eigentum des Auftragnehmers über und ist zu beseitigen. Das Anarbeiten der Pflasterfläche an den Schaltschrank sowie alle damit verbundenen Mehraufwendungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fundament für Schaltschrank</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAKFGDJI" RNoPart="6">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Versorgungsträgerarbeiten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIANGEAAA" RNoPart="10">
          <Qty>175.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20260706114552418000077">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bodenaushub für Versorgungsleitungen und Kabelschutzrohre herstellen. Aushub im geböschter Graben nach Abtrag der Oberfläche.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushubtiefe bis 1,25 m.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Grabenbreiten: 0,60 m bis 0,85 m </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Aushubmaterial: gemäß Baugrundgutachten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Einstufung nach EBV 2021/2023 BM-F1</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das anfallende Aushubmaterial ist gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) und Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) sowie unter Berücksichtigung der Einstufung nach EBV einer geeigneten Verwertung zuzuführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Nachweis erfolgt neben den zu erstellenden Abtragsprofilen über Wiegescheine.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Grabensohle darf im Zuge der Aushubarbeiten nicht aufgelockert werden. Hierzu ist ein Tieflöffelbagger mit glatter Scheide einzusetzen. Vor Einbau des Rohrauflagers ist die Grabensohle zu glätten und zu verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bodenaushub für Versorgergräben und Kabelschutzrohr, aufnehmen und entsorgen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANGFFKI" RNoPart="20">
          <Qty>30.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260706114552426000078">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Versorgungsleitungen - parallel bzw. neben der Trasse verlaufend - nach Angabe und Vorschrift des zuständigen Versorgungsbetriebes von Hand freischaufeln und durch geeignete und ausreichende Maßnahmen sichern, </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zum Bodenaushub.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In Teilabschnitten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Evtl. vorhandenes Warnband über den Leitungen ist sorgfältig auszubauen und später wieder einzubauen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach Verlegung der Entwässerungsleitungen sind die Versorgungsleitungen wieder ordnungsgemäß zu verfüllen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In den E.-Preis sind einzurechnen alle Erschwernisse bei den Verbau-, Rohrverlegungs- und Wiederverfüllungsarbeiten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Versorgungsleitungen sichern. Als Zulage.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANGGPFI" RNoPart="30">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260706114552429000079">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vorh. Versorgungsleitungen (Wasser-, Fernwärme-, Strom- u.Telekomleit.), senkrecht oder schräg (bis zu 45°) zum Aushubbereich liegend, von Hand freilegen, unterfahren und nach Angabe und Vorschrift des zuständigen Versorgungsträgers durch geeignete und ausreichende Maßnahmen sichern, und nach Verlegung der Entwässerungsleitungen wieder verfüllen, </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Als Zulage zum Bodenaushub</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In Teilabschnitten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Evtl. vorhandenes Warnband über den Leitungen ist sorgfältig auszubauen und später wieder einzubauen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Unterfahrungsbreite: bis ca. 2,00 m. Einzurechnen sind sämtliche Erschwernisse bei den Aushub-, Verbau-, Rohrverlege- und Wiederverfüllungsarbeiten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Eng beieinander liegende Leitungen (bis ca. 0,50 m) werden als eine Einheit betrachtet.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Versorgungsleitungen freilegen, unterfahren. Als Zulage.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOAJJGI" RNoPart="40">
          <Qty>150.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260706113916691000070">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kabelschutzrohr DN 110, mit Zugdraht und glatter Innenfläche, liefern und fachgerecht im Versorgungsgraben verlegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Schutzrohre sind mit zwei Verschlusskappen zu verschliessen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kabelschutzrohr DN 110 mit Zugdraht liefern, verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANGMHOI" RNoPart="50">
          <Qty>50.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20260706122525947000082">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sand (Korngrösse 0-2 mm) zur Rohrummantelung einschl. Auflager von Versorgungsleitungen bis 20 cm über Rohrscheitel  liefern und gemäß DIN EN 1610 lagenweise im verbauten und unverbautem Kanalgraben einbauen und verdichten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Aufmass erfolgt im verdichteten Zustand.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sand (Korngrösse 0-2 mm) liefern, einbauen, Erschließungsgebiet</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANGOAAA" RNoPart="60">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20260706122541380000083">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nichtbindigen Füllboden liefern und als Ersatzboden fachgerecht lagenweise im Bereich des Versorgergrabens bis Erdplanum einbauen und verdichten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Es ist ein Verformungsmodul EV2 von mindestens 45 MN/m² nachzuweisen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Aufmass erfolgt im verdichteten Zustand.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Nichtbindigen Füllboden liefern, einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAKGEPMI" RNoPart="7">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Straßenentwässerungseinrichtungen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKGFONI" RNoPart="10">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244622000103">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenablaufkörper einschl. Aufsatz ausbauen und fachgerecht entsorgen.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Incl. aller nebenarbeiten und Aufwändungen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Vorh. Straßenabläufe ausbauen, entsorgen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKGHHII" RNoPart="20">
          <Qty>40.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260701080244624000104">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Entwässerungsleitung, DA 160 mm, ab Hauptkanal/ Übergabepunkt bis Straßenablauf/Schachtbauwerk bis zu einer Ausschachtungstiefe von ca 2,50 m herstellen.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der erforderliche Aushub gemäß beiliegendem Baugrundgutachten (Zuordnungsklassen BM-F1 und gemäß EBV) nach Abtrag des Straßenoberbaus, die Bodenabfuhr und Entsorgung, das Rohrauflager, das Einbettungsmaterial, die Verfüllung bis Erdplanum sowie das lagenweise Verdichten (ca. 30 cm) sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für ca. 7 Anschlussleitungen. </span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbau gem. Vorgaben der DIN EN 1610.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbau der Kopflöcher und Anschlußgräben falls erforderlich mittels Saumbohlen entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen kraftschlüssig herstellen, vorhalten und beseitigen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse im Bereich des Hauptkanals und Versorgungsleitungen werden nicht besonders vergütet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Um Rutschungen und Setzungen der an den Verbau angrenzenden Oberflächen zu vermeiden, sind evtl. vorhandene Hohlräume zwischen dem Verbau und dem angrenzenden Boden mit feinkörnigem Material kraftschlüssig zu verfüllen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrgrabenbreite: Mindestbreite gem. DIN 1610 </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der anstehende Boden ist auszuheben und ordnungsgemäß zu entsorgen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Muffenlose PVC-U-Rohre, wandverstärkt, SLW 60, Ringsteifigkeit &#x3e;= 12KN/m2, inkl. der für die fachgerechte Verlegung erf. Doppelmuffen mit innenliegendem Steg und zwei Dichtungen für Schmutzwasser System HS S, blau, der Fa. Fabekun oder gleichwertig einschl.  Paß- und Formstücke,  Bögen und Übergänge liefern und höhen- und  fluchtgerecht im verbauten Anschlußgraben mit erf. vorgeschriebenen Gefälle nach Herstellerangaben und DIN EN 1610 verlegen. Die Straßenablaufleitung ist an den neuen Straßenablauf fachgerecht anzuschließen incl. aller Nebenarbeiten und Anschlussstücke.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">HS S Rohr DN 150, Baulänge 0,5m; 1,5m; 3m; oder 6m oder gleichw.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nach erfolgter Rohrverlegung ist der Graben lagenweise mit zu lieferndem  Einbettungsmaterial, Auffüllmaterial bis zum Erdplanum zu verfüllen und verdichten.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Lieferung der Materialien ist einzurechnen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufgemessen und abgerechnet wird nur die horizontale Länge der verlegten Kanalleitung von Hauptkanal bis zur Anbindung an den Straßenablauf. </span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Mehraufwendungen aufgrund von senkrecht herzustellenden Steigleitungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für jeden Straßenablau ist ein Bestandsplan in DIN-A4- Größe (gem. Muster des AG) sowie eine Einzelrechnung anzufertigen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bestandspläne sind der Bauleitung des AG vor Rechnungsstellung zur Prüfung vorzulegen. </span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Standfestigkeit des Bodens muß mit einem dynamischen Plattendruckversuch (leichtes Fallgewichtsgerät) nachgewiesen werden. Das Protokoll ist der Rechnung  beizufügen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Arbeiten sind anhand von 3 aussagekräftigen Fotos, die eine Zuordnung der Sanierungsleitung auf das jeweilige betroffene Objekt ermöglicht, zu dokumentieren und der Rechnung beizufügen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Gefordert wird: </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Aufbruch der Oberfläche</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Lage der Leitung / Verlegte Leitung</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Wiederhergestellte Oberfläche                         </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Aufwand hierfür ist mit in diese Position einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Dichtheit der Straßenablaufleitung ist gemäß DIN EN 1610 (Verfahren W oder L) nachzuweisen. Die Prüfprotokolle sind der Bauleitung vor Abrechnung vorzulegen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Ohne Vorlage der Bestandsunterlagen und des Nachweises auf Dichtheit erfolgt keine Vergütung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Erneuerung der Anschlussleitung ist durch eine Kanal-TV-Untersuchung auf Datenträger zu dokumentieren und der Bauherrenschaft zusammen mit der Einzelrechnung sowie den übrigen Nachweisen (Dichtheit, Fotodokumentation, Verdichtungsnachweise, etc.) auf CD-Rom oder Datenstick zu übergeben. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die betreffenden Leistungen werden nicht gesondert vergütet und sind in den Eiheitspreis dieser Leistung einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Straßenablaufleitung DA 160 PVCU</span>
                <br/>
                <span>verlegen einschl. Erd- und Verbauarbeiten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKGJJBI" RNoPart="30">
          <Qty>15.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260701080244628000105">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sinkkastensanschlussleitung, DN 150 mm, bis zu einer Ausschachtungstiefe von 2,50 m rückbauen in Bereichen, an denen keine neue Straßenablaufleitung verlegt wird.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der erforderliche Erdaushub (Klasse 3 - 6) mit Abtrag der bit. Schichten oder der im Gehwegbereich bestehenden Platten-/Pflasteroberfläche entsprechend des beigefügten Bodengutachtens, die Bodenabfuhr und Entsorgung, das Rohrauflager, das Einbettungsmaterial, die Kiesverfüllung, das lagenweise Verdichten (~ 30 cm), das Einbringen einer Schottertragschicht als ungebundene Tragschicht ist mit in diese Pos. einzukalkulieren. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für verschieden Anschlussleitungen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Rückbau gem. Vorgaben der DIN EN 1610 </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbau der Kopflöcher und Anschlußgräben, falls erforderlich mittels Saumbohlen entsprechend den statischen und konstruktiven Erfordernissen kraftschlüssig herstellen, vorhalten und beseitigen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Erschwernisse im Bereich des Hauptkanals und Versorgungsleitungen werden nicht besonders vergütet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Um Rutschungen und Setzungen der an den Verbau angrenzenden Oberflächen zu vermeiden, sind evtl. vorhandene Hohlräume zwischen dem Verbau und dem angrenzenden Boden mit feinkörnigem Material kraftschlüssig zu verfüllen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrgrabenbreite: Mindestbreite gem. DIN 1610 </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der anstehende Boden ist auszuheben und ordnungsgemäß zu entsorgen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Rückbau von Straßenablaufleitungen aus Steinzeug, PVC oder Guss und  Ausbau des Straßenablaufkörpers incl. Entsorgung aller Abbruchmaterialien.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Den Graben lagenweise mit zu lieferndem Einbettungsmaterial, Auffüllmaterial, einer 40 cm starken Frostschutzschicht, einer ca. 30 cm starken Schottertragschicht zu verfüllen und zu verdichten gem. ZTVE StB (aktuellste Fassung).</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Lieferung der Materialien ist einzurechnen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufgemessen wird nur die horizontale Länge der Kanalleitung von Rohrmitte Hauptkanal bis zum alten Sinkkasten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Standfestigkeit des Bodens muß mit einem dynamischen Plattendruckversuch (leichtes Fallgewichtsgerät) nachgewiesen werden. Das Protokoll ist der Rechnung  beizufügen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sinkastenanschlussleitung rückbauen einschl. Erd- und Verbauarbeiten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANGJEDI" RNoPart="40">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260706121319854000080">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sattelstück zum seitlichen Anschluss von glattwandigen Kanalrohren DN/OD 160 an glattwandige Hauptrohre aus Polypropylen, PE, PVC und GfK.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sattelstück komplett aus Polypropylen mit integriertem Kugelgelenk, Rohrleitung im Kugelgelenk allseitig zwischen 0,0° und 11,0° (gesamt 22,0°) stufenlos abwinkelbar.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Außen auf Hauptrohr aufliegende Anschlussdichtung aus EPDM mit zusätzlicher Quelldichtung aus thermoplastischem Elastomer. Sattelstück mit dauerhafter Signierung (Material/Durchmesser) vom Hauptrohr aus lesbar.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hauptrohrdurchmesser: DN/OD 1800-2000</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss mittels Lochsäge (Bohrung: 162,0mm +1,0mm/-1,0mm) am Hauptkanal einzurechnen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Ein Einbau-/Bohrlochprotokoll ist zu erstellen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Sattelstück mit Kugelgelenk, z.B. Funke Gruppe oder gleichwertiger Art.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Angebotenes Fabrikat/Type:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);"> </span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">_____________________________________________</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">vom Bieter auszufüllen</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Sattelstück mit Kugelgelenk, HS DN/OD 160/90° an PVC-U DN/OD 315 liefern, verlegen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOBGAAA" RNoPart="50">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260713075853234000006">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">HS-R-Abzweig DN/OD 160/160, Farbe: blau (RAL 5015), aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), mit einem Durchmesser-Wanddickenverhältnis SDR 34, nach DIN EN 1401-1 wandverstärkt, glattwandig, mit geradem Durchlauf DN/OD 160, mit 2 angeformten Muffen und fest eingelegten, gemäß DIN EN 681-2 WH ölbeständigen Dichtungen und 1 Zulauf DN/OD 160 unter 87°, mit 1 angeformten Muffe und fest eingelegten, gemäß DIN EN 681-2 WH ölbeständigen Dichtung, geeignet für den Einsatz in Wasserschutzzonen unter Berücksichtigung der Anforderungen aus dem DWA-Arbeitsblatt A 142 - dicht bis 2,5 bar Prüfdruck - liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers verlegen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Abzweiger DN/OD 160/160</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKGNBPI" RNoPart="60">
          <Qty>7.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244634000107">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Komplette Straßenabläufe liefern und einbauen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Ablauf soll aus folgenden Bauteilen bestehen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Straßenablaufaufsatz , Klasse D 400 entsprechend DIN EN 124, DIN 1229, Pultform, Rahmenaußenmaße 500 x 500 mm mit multifunktionalem Doppelscharnier und dämpfender Einlage, mit Vorformung für Bauzeitentwässerung, hochziehbar, mit schraubloser verkehrssicherer Arretierung,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauhöhe 125 mm</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage und dämpfender Einlage, Rost aus Gusseisen, zweiseitig 115 Grad aufklappbar sowie komplett herausnehmbar, Schlitzweite 25 mm, </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Auflagerring nach DIN 4052-10b. Schaftkonus nach DIN 4052-11, Eimer nach DIN 4052-C3 entsprechend der Gesamttiefe des Ablaufes, Zwischenteil nach DIN 4052-6b und Boden nach DIN 4052-1a, DN 160 aus Kunststoff. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Boden ist auf 10 cm starkem Unterbeton und alle weiteren Bauteile mit reinem Zementmörtel zu versetzen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Einzurechnen sind alle erf. Erdarbeiten, die Verfüllung des Arbeitsraumes mit Beton C 12/15 und das Anpassen an die Rinnenbahn.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In den Einheitspreis einzurechnen ist der Anschluss des Straßenablaufkörpers an die vorhandenen Ablaufleitungen aus Kunststoff einschl. aller Materialien.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Komplette Straßenabläufe (500 x 500) PF liefern, einbauen.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAKGONHI" RNoPart="8">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Straßenbauarbeiten Instandsetzung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIANNAAAA" RNoPart="10">
          <Qty>1150.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20260701080244642000109">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Planum im Bereich der Fahrbahn, Parkstreifen und Gehwege herstellen und verdichten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Max. Abweichung von der Sollhöhe +- 2 cm.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Bereich der vorhandenen Bebauung und sonstiger Einbauten sind die Arbeiten mit den Verdichtungsgeräten mit äußerster Vorsicht vorzunehmen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Planum herstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAOBHAAA" RNoPart="20">
          <Qty>560.000</Qty>
          <QU>m3</QU>
          <Description ID="R20260713082302729000007">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Frostschutzschicht gem. RG Min-StB 93, TL SoB-StB / ZTV SoB-StB sowie TL Min StB / ZTV T-StB aus gebrochenem Naturgestein mit einer Körnung von 0/45 mm liefern</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">und in 36 cm Stärke höhen- und profilgerecht so im Bereich der Fahrbahn einbauen und verdichten, dass an der Oberfläche  ein Verformungsmodul EV2 von mindestens 120 MN/m² erreicht wird. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der entsprechende Nachweis ist durch den AN zu erbringen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Feinkornanteil &#x3c; 0,063 mm darf im Lieferzustand max. 5 % betragen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Eignung des Materials nach den geltenden Richtlinien ist nachzuweisen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Frostschutzschicht gem. ZTV SoB-StB d=36 cm</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANNCPFI" RNoPart="30">
          <Qty>1550.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20260701080244649000111">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schottertragschicht aus gebrochenem Natursteinschotter gem. RG Min-StB, TL SoB-StB / ZTV SoB-StB sowie TL Min StB / ZTV T-StB mit einer Körnung von 0/32 mm und in einer Stärke von 15 cm höhen- und profilgerecht in den Bereich der Verkehrsflächen einbauen und verdichten, sodass an der Oberfläche eine Tragfähigkeit von Ev2 ≥ 120 MN/ m² erreicht wird.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der entsprechende Nachweis ist durch den AN zu erbringen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Feinkornanteil &#x3c; 0,063 mm darf im Lieferzustand max. 5 % betragen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Eignung des Materials nach den geltenden Richtlinien ist nachzuweisen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Einbauort: Asphaltflächen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schottertragschicht, d=15 cm stark, liefern, einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIANNEJCI">
          <Description ID="R20260701080244655000112">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Betonsteinpflaster in Brechsand - </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">                Splitt - Gemisch/ Edelsplitt (Basalt) </span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Betonsteinpflaster - Quadrat-, Rechteck- und  Sechseck- pflasterstein, sowie Verbundpflastersteine vollkantig oder gefast nach Angabe des &#x22;AG&#x22;. </span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Verlegen:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Flucht- und höhengleich im jeweils vorgeschriebenen Verband mit 5-8 mm Fugenbreite (bzw. die sich aus dem Rastermaß ergibt). Besondere Verlegeanweisungen der Hersteller beachten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Verbleibende Ecken, Streifen und Beischlüsse, auch an Einbauten, grundsätzlich nur mit dem Nassschneidetisch trennen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Schneiden wird gesondert vergütet.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausnahme: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Regulierungs- u. Anpassungsarbeiten an Schieber- u. Hydrantenkappen in Pflasterbelägen ist das Schneiden in den Einheitspreis einzurechnen. An runden Schieberkappen ist der Schnitt mit dem Kernbohrgerät vorzunehmen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In den Einheitspreis einrechnen:</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Lieferung aller Passstücke, Kurvensätze oder halben Steinen,   </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">  bei Mustern Anfänger und Endsteine.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- auf der Baustelle gelagertes oder geliefertes Betonsteinpflaster  </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">  zur  Verwendungsstelle heranschaffen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Pflasterflächen innerhalb der ersten vier Jahre nach ihrer  </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">  Fertigstellung drei Mal nachzufugen (nachsanden).</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Erstelllung einer Musterfläche für die Mischverkehrsflächen </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Verlegung von Läufersteinen beidseits von Entwässerungs-rinnen so wie entlang von Parkplätzen und Einfassungen</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Abgerechnet werden: </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterbelag nach m2</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterstreifen nach m.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis: Betonsteinpflaster</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Remark ID="AAAAAAAAIANNFJEA">
          <Description ID="R20260701080244656000113">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Bettung- und Fugenmaterial</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterfugen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Ständig fest geschlossene Fugen sind zwingende Voraussetzung für den langfrisitigen Bestand des Pflasters. dAS Fügenfüllmaterial ist so zu wählen, dass eine maschinelle Reinigung des Pflasters möglich ist.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Über den Fugenschluss muss ein kraftschlüssiger Verbund der Steine über Reibung bzw. Haftung in senkrechter Richtung erfolgen, so dass dem Fugeschluss besondere Bedeutung beikommt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Deshlab sind die Fugen - dem Pflastermaterial angepasst - mit geeigenetem, haltbaren Material (z. B. Brechsand-Splittgemisch aus bindigem Kalkstein, Zement-Mörtel ggf. mit Zusätzen aus Kunsstoff o. ä.) dicht zu füllen, erforderlichenfalls in mehreren Arbeitsgängen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Um das Eindringen von Wasser zu begrenzen, ist ein ausreichender Feinkornanteil in die Fugen einzubringen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterbettung:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Pflaster wird in einer Mörtelbettung verlegt, weil die Stadt Übach-Palenberg und verschiedene FIrmen mit dieser Sonderbauweise über viele Jahre gute Ergebnisse erzielt haben.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Falls der AN gegen diese Sonderbauweise Bedenken hat, sind diese im Angebotsschreiben darzulegen. Andernfalls garntiert der AN, dass er die Pflasterdecke in dieser Sonderbauweise durchführen wird.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis: Bettung- und Fugenmaterial</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIANNGIKA" RNoPart="40">
          <Qty>400.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20260701080244659000114">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Zwischengelagertes Pflastersteine aller Art und Größen im Baustellenbereich entsprechend des vorh. Pflasterverbandes wieder verlegen. Nicht wieder verwendbare Steine sind zu ersetzen, ca. 25,0 v. H. der Fläche ist als Liefermenge einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterbett gemäß DIN 18318 und ZTV-P StB aus Basalt-Splitt-Gemisch 2/5mm - entsprechend der Materialgüte gemäß DIN 4226 Teil 1 - herstellen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Arbeitsanweisung für das Verlegen sieht folgende Arbeitsschritte vor:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Splittbettung verdichten und abziehen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflasterverlegung</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">1. Verfugungsgang mit 1/3mm Basalt-Brechsand</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Abrütteln mit leichter Rüttelplatte</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2. Verfugungsgang mit 1/3mm, einschlämmen, trocknen lassen</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">3. Verfugungsgang mit 0/2mm, einschlämmen (leicht bindiges Material, nachwaschen)</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Darüber hinaus gelten die Anforderungen der TL Pflaster-StB.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zwischengelagertes Pflaster wiedereinbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANNIBKI" RNoPart="50">
          <Qty>120.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260701080244663000115">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Pflastersteine und Platten mit einer Stärke von bis zu 8 cm auf Passmaß im Nassschneideverfahren für schräge oder gerade Anschlüsse trennen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Verschnittmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist einer geeigneten Wiederverwertung zuführen, einschl. aller damit anfallenden Aufwendungen und Kosten.</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Pflastersteine und Platten aller Abmessungen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Pflastersteine 8 cm stark auf Passmaß trennen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANNJKII" RNoPart="60">
          <Qty>3.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244666000116">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckungen und Straßenabläufe an die endgültige Straßenhöhe in der Pflasterfläche angleichen. Einzurechnen ist das Unterstopfen der Schachtabdeckungen außerhalb der Schachtkonen / Auflagerringe mit Magerbeton.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. aller Nebenarbeiten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schachtabdeckungen, Straßenablaufkörper in Pflasterfläche angleichen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANNLDFA" RNoPart="70">
          <Qty>16.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244668000117">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schachtabdeckungen und Straßenabläufe an die endgültige Straßenhöhe in der Asphaltfläche angleichen. Einzurechnen ist das Unterstopfen der Schachtabdeckungen außerhalb der Schachtkonen / Auflagerringe mit Magerbeton.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. aller Nebenarbeiten.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Schachtabdeckungen, Straßenablaufkörper in Asphaltfläche angleichen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANNMLMI" RNoPart="80">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244670000118">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauseits vorhandene Einbauteile (Hydranten- und Schieberkappen, etc.) im Pflasterflächen an die endgültige Höhe anpassen. Einbauteile bis ca. 5 cm höhen oder tiefer setzen. Das nachträgliche Beiarbeiten entsprechend geschnittenem (nass) Pflaster an die Hydranten- und Schieberkappen, etc. ist einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Einbauteile in Pflasterflächen auf Höhe setzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIANNOEBI" RNoPart="90">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244672000119">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bauseits vorhandene Einbauteile (Hydranten- und Schieberkappen, etc.) in den Asphaltflächen an die endgültige Höhe anpassen. Die Einbauteile sind bis ca. 5 cm höher oder tiefer zu setzen. Das nachträgliche Bearbeiten der Asphaltfläche im unmittelbaren Bereich der Einbauteile ist einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Einbauteile in Asphaltflächen auf Höhe setzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKGIDOA" RNoPart="100">
          <Qty>220.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260708073818293000002">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2-zeilige Betonsteinpflasterrinne 24/16/14 cm grau,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">ohne Fase liefern und  gemäß Ausführungsplanung auf Unterbeton C 20/25, d = 20 cm fachgerecht versetzen, einschl. notwendiger Schalung.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Betonsteinpflasterrinne 2-zeilig 24/16/14 versetzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKHBFLI" RNoPart="110">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244681000121">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">2-zeilige Rinne auf Passmaß oder auf Gehrung im Nassschneideverfahren für schräge oder gerade Anschlüsse trennen. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Schuttmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist gemäß KrWG einer geeigneten Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rinne auf Passmaß trennen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAKHCNNI">
          <Description ID="R20260701080244683000122">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Bordsteinarbeiten</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bögen mit einem Radius kleiner gleich 12 m werden mit Kurvensteinen bzw. Tiefborden mit entspr. geschnittenen Steinen gesetzt.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Radien größer 12 m können gerade Steine der Länge 0,50 m  verwendet werden.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Mehraufwendungen sind in die entsprechenden Positionen der Borde einzukalkulieren.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis: Bordsteinarbeiten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKHEHPI" RNoPart="120">
          <Qty>110.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260701080244686000124">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hochbordsteine 15/25/100, grau, frost- und tausalzbeständig, liefern, fachgerecht und zeichnungsgemäß versetzen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordsteine auf ein 20 cm dickes Betonbett  mit geschalter Rückenstütze (15 cm) versetzen, einschl. notwendiger Schalung und sonstiger Erd- und Nebenarbeiten. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Betonfundament ist in einem Guss auch als Auflager für  die angrenzende Rinne bzw. Bänderung sowie das anschließende Pflasterband herzustellen. Die zwingend geforderte und einzusetzende Schalung wird nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Betonfundament und die Rückenstütze sind mit der Expositionsklasse XF 1 laut DIN EN 206-1 und der Mindestdruckfestigkeit C 20/25 auszuführen. </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Erdarbeiten sowie die Arbeitsraumverfüllung ist einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die zwingend geforderte und einzusetzende Schalung wird nicht gesondert vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:55.10mm;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bezeichnung: </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                               </span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">HOCHBORDSTEIN </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:55.10mm;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Format:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                         </span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">H 15/25/100</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:55.10mm;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Ausführung:</span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">                                   </span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">grau</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In fix und fertiger Leistung, einschl. der Lieferung aller erforderlichen Materialien.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hochbordstein 15/25/100 liefern, versetzen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKHGDFA" RNoPart="130">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244689000125">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bordsteine (Tief-, Rund- und Hochbordsteine, Rinnenverbundsteine, Rinnensteine etc.) auf Passmaß oder auf Gehrung im Nassschneideverfahren für schräge oder gerade Anschlüsse trennen. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Schuttmaterial geht in das Eigentum des AN über und ist gemäß KrWG einer geeigneten Verwertung bzw. Entsorgung zuzuführen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Bordsteine auf Passmaß trennen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAKHHLPI">
          <Description ID="R20260701080244691000126">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-weight:bold;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis: Asphalttragschichten</span>
               <br/>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Tragschichten nach Ausführungszeichnung des &#x22;AG&#x22; mit einem Fertiger profilgerecht einbauen und verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Geforderte Einbaumenge über die Erstschrift der Lieferscheine erbringen.  Lieferscheine gesondert halten und dem &#x22;AG&#x22; sofort vorlegen. Später vor gelegte Lieferscheine werden nicht anerkannt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In den Einheitspreis einrechnen:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bei Abrechnung nach:</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:3.10mm 103.60mm 204.20mm 304.70mm 324.80mm;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">-  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Dicke ist der Nachweis nach -REB-. Die Einbaudicke wird  </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">        </span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">nach dem elektromagnetischem Verfahren bestimmt. Kosten </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">    </span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">für das Auf- und Bereitstellen der Geräte wird nicht gesondert </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">   </span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:3.90mm 81.40mm 141.70mm;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;">  </span>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Gewicht ist der Nachweis durch die Erstschrift der </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Lieferscheine zu erbringen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Zum Verbund der Schichten ist beim Einbau von Mischgut die gebundene Unterlage grundsätzlich mit einem bituminösen Bindemittel gleichmäßig anzusprühen, wenn nicht frisch auf frisch eingebaut werden kann.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der Haftkleber muss den Anforderungen an die Bindemittel, Bitumenemulsion, DIN 1995 Teil 3 entsprechen. Der &#x22;AN&#x22; gewährleistet eine innige Verklebung der einzelnen Schichten. Bordsteine, Randeinfassungen, Schächte und sonstige Ein- bauten vor </span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Verschmutzung schützen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Das Reinigen und Ansprühen ist rechtzeitig vor dem Einbau der Schicht auszuführen. </span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis: Asphalttragschichten</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKHILJI" RNoPart="140">
          <Qty>1150.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20260701080244695000127">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalttragschicht gemäß ZTVT-StB 95 liefern und einbauen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Mischgutart AC 32 TS,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bindemittel B 50/70,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schichtdicke 10 cm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">in unterschiedlichen Breiten im Grabenbereich mitttels Fertiger und an Stellen wo ein Fertigereinsatz nicht möglich ist im Handeinbau einbauen und verdichten.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">In kleineren Teilabschnitten unmittelbar nach dem Einbau der Schottertragschicht einbauen, um ein nachträgliches Abschälen von überschüssigem Schotter zu vermeiden.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphalttragschicht, AC 22 T S, liefern, einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKHLOCI" RNoPart="150">
          <Qty>1150.000</Qty>
          <QU>m2</QU>
          <Description ID="R20260701080244700000129">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphaltbeton AC 11 DN liefern,  in unterschiedlichen Breiten,  mit Fertiger und an Stellen, an denen ein Fertiger nicht einsetzbar ist von Hand einbauen und verdichten. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Asphalttragschicht vorher reinigen und mit Haftkleber 0,30 kg/m² vorbereiten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Schichtdicke 4 cm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Bindemittel = 50/70</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kalkstein-Füller, Edelbrechsand, Edelsplitt.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Einschl. Herstellen der Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges maschinelles Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Nicht gebundene Körnung aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Abstreumenge = 1,0 Kg/m²</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Auch für die Anschlußbereiche im Kreuzungsbereich.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Asphaltbeton AC 11 D N, 4 cm, gemäß ZTV Asphalt-StB.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKHNHPI" RNoPart="160">
          <Qty>80.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260701080244702000130">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Fugen in den bituminösen Deckschichten mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband herstellen. Vor dem Einbau des neuen Materials sind die alten Kanten zu reinigen, wenn erforderlich zu trocknen, mit Voranstrich aus Bitumenmaterial gut deckend zu streichen. Sodann wird das Dichtungsband fest an die alte Deckkante angepasst. Dicke des Fugenbandes bis 15,0mm, Höhe der Deckschicht bis 40,0mm.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Fugenband einbauen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAKHPBBI" RNoPart="9">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Kontrolluntersuchungen</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKAAAKI" RNoPart="10">
          <Qty>5.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244707000132">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Plattendruckversuche nach DIN 18134 entsprechend den Technischen Vorschriften auf besondere Anordnung des AG durch einen vom AG zu genehmigendem Prüfer ausführen lassen, einschliesslich aller Nebenarbeiten, Gestellung der Hilfskräfte und Gegengewichte. Abgerechnet wird nach den vorgelegten Laborberichten.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Plattendruckversuche, die nicht die erforderlichen Werte erreichen, gehen zu Lasten des AN und müssen vom AN wiederholt werden.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Plattendruckversuche ausführen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKABKAI" RNoPart="20">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260701080244711000133">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;tab-stops:19.90mm 39.80mm;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Rammsondierungen mit der leichten Rammsonde zum Nachweis der Tragfähigkeit und Verformbarkeit der Kanalgrabenverfüllung durchführen. Sondiertiefe bis ca. 5,00 m.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Schlagzahl der Rammsonde muss ab einer Tiefe von 80 cm unterhalb der fertigen Prüffläche, deren Qualität in erster Linie durch Plattendruckversuche geprüft wird, mindestens den Werten im oberflächennahen Bereich entsprechen, dann gleichbleiben oder mit der Tiefe zunehmen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Darüber hinaus sind folgende Ergebnisse zu erreichen:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">n10 &#x3e; 20 bei Einsatz einer Sonde DPL (leichte Rammsonde</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">nach DIN 4094).</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hierin bedeutet:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">n10:        Schlagzahl je 10 cm Eindringtiefe der Rammsonde    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">DPL, Leichte Rammsonde mit Spitze 10 cm² (10 kg    </span>
               <span style="font-family:Arial;font-size:10;mso-tab-count:1;"/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Fallgewicht, 50 cm Fallhöhe</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">An verschiedenen Ansatzstellen zu unterschiedlichen Zeitpunkten.</span>
               <br/>
               <br/>
               <br/>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rammsondierungen durchführen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKADEDI" RNoPart="30">
          <Qty>10.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260701080244715000134">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Kanalrohre DA 200 bis 500 mm PVC-U auf Dichtigkeit nach DIN EN 1610 mit Luft prüfen, einschl. aller Abdichtungen, Sicherungen, Lieferungen sowie Stellen und Vorhalten der erforderlichen Geräte.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor der beabsichtigten Dichtigkeitsprüfung den Auftraggeber verständigen und vom Ergebnis der Prüfung eine Niederschrift fertigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dichtigkeitsprüfung der Kanalrohre da 200 bis 500 PVC-U</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKAENGI" RNoPart="40">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260701080244717000135">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Muffen in den Kanalhaltungen der Kanalrohre DN 600 Dichtigkeit nach DIN EN 1610 durch Luft prüfen, einschließlich aller Abdichtungen, Sicherungen, Lieferungen sowie Stellen und Vorhalten der erforderlichen Geräte.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor der beabsichtigten Dichtigkeitsprüfung der Muffen ist der Auftraggeber zu verständigen und vom Ergebnis der Prüfung eine Niederschrift anzufertigen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anzahl der Muffen richtet sich nach der Baulänge der vom AN eingebauten Rohre; aus diesem Grund wird als Abrechnungsgröße für die Muffenprüfungen die eingebaute Haltungslänge des jeweiligen Rohrquerschnitts vereinbart.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dichtigkeitsprüfung der Kanalrohre  DN 600 GFK</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKAGFII" RNoPart="50">
          <Qty>330.000</Qty>
          <QU>m</QU>
          <Description ID="R20260701080244718000136">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Muffen in den Kanalhaltungen der Kanalrohre DN 1800 un DN 2000 Dichtigkeit nach DIN EN 1610 durch Luft prüfen, einschließlich aller Abdichtungen, Sicherungen, Lieferungen sowie Stellen und Vorhalten der erforderlichen Geräte.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor der beabsichtigten Dichtigkeitsprüfung der Muffen ist der Auftraggeber zu verständigen und vom Ergebnis der Prüfung eine Niederschrift anzufertigen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Anzahl der Muffen richtet sich nach der Baulänge der vom AN eingebauten Rohre; aus diesem Grund wird als Abrechnungsgröße für die Muffenprüfungen die eingebaute Haltungslänge des jeweiligen Rohrquerschnitts vereinbart.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Dichtigkeitsprüfung der Kanalrohre DN 1800 und DN 2000 GFK</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKAHGDA" RNoPart="60">
          <LumpSumItem>Yes</LumpSumItem>
          <Qty>1.000</Qty>
          <QU>psch</QU>
          <Description ID="R20260701080244719000137">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Aufstellung und Lieferung der Bestandspläne der ausgeschriebenen Anlagen, Ausbaugewerke usw. einschl. der Lagepläne.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Pläne sind nach den Aufmaßwerten aufzustellen und mit dem Auftraggeber abzustimmen. Nach Ausführung der Arbeiten sind im Bereich der Erd-, Rohrleitungs-, Straßen-/Wegearbeiten elektronische Aufnahmen mit Angaben von Höhe Gelände, Höhe Rohrsohlen, Höhen der Bauwerksteile etc. bezogen auf NHN zu erstellen und weiterzuverarbeiten. Die Lage der Rohrleitungen sowie aller neu erstellten Bauwerke ist, bezogen auf UTM-Koordinaten, ebenfalls elektronisch einzumessen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Vor Beginn der Arbeiten sind Details wie z. B. die zu verwendende Symbolik usw. mit dem Auftraggeber abzusprechen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Alle Aufmaßwerte sind in die Pläne einzutragen.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Fehlerhaft aufgestellte Pläne hat der Auftragnehmer auf seine Kosten zu berichtigen bzw. neu aufzustellen. Die Pläne (Lagepläne/Längsschnitte) sind für abgeschlossene Teilabschnitte zu fertigen. Je drei Lichtpausen sind zusammen mit der Abschlagsrechnung zu liefern, in der die abgeschlossene Leistung erstmals erscheint.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bestandspläne sind nach Abschluss der Arbeiten einfach auf CD-Rom als DXF-File (ASCII Datei) oder wahlweise DWG-File einzureichen.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Bestandsvermessung ist auf das vorhande Kanalkataster der Stadt Baesweiler abzustimmen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Kanalbestandsplan erstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAOBIAAA" RNoPart="10">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Ausstattungen, Beschilderung</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Item ID="AAAAAAAAIFFKAAAA" RNoPart="10">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260713082606896000015">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Rohrpfosten, Kopf wasserdicht verschlossen, für Verkehrsschild(er)  nach Angabe des Auftraggebers liefern, aufstellen einschl. der anfallenden Erdarbeiten. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand wiederherstellen. Pfostenlänge  450 cm, Rohrpfosten gemäss IVZ-Norm, aus Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke mind. 60 Mym, Aussendurchmesser 60 mm, Wanddicke 2,9 mm. Pfosten in Fundament in Straßenoberbau aufstellen. Einschl. der erforderlichen Kernbohrumg im Bereich der Pflasterung.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Überschüssiger Aushub geht in das Eigentum des Auftragnehmers über und ist zu beseitigen. Das Anarbeiten der Pflasterfläche an den Pfosten sowie alle damit verbundenen Mehraufwendungen sind in den Einheitspreis einzurechnen.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Rohrpfosten h= 4,50 m liefern und aufstellen</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIFFKBGJI" RNoPart="20">
          <Qty>4.000</Qty>
          <QU>St</QU>
          <Description ID="R20260713082606898000016">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Zeichen 123 StVO</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">&#x22;Arbeitsstelle&#x22;,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Abmessungen = 900 mm,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">retroreflektierend Folie Typ 2, 2 mm dick,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">randverstärkt durch Alu-Profilrahmen,</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Befestigung mit Schelle aus Stahl,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">feuerverzinkt, Schichtdicke mind. 60 Mym, Schrauben aus korrosionsbeständigem Stahl nach DIN 17440,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Werkstoff-Nr. 1.4571,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">liefern und auf Rohrpfosten montieren.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Zeichen 239 StVO liefern, montieren</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
      <BoQCtgy ID="AAAAAAAAIAKAMABA" RNoPart="11">
       <LblTx>
        <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
         <span>Stundenlohnarbeiten</span>
        </p>
       </LblTx>
       <BoQBody>
        <Itemlist>
         <Remark ID="AAAAAAAAIAKAMPDI">
          <Description ID="R20260701080244757000141">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Hinweis:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Verrechnungssätze für Arbeitskräfte enthalten sämtliche Aufwendungen wie:</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- tatsächlicher Lohn,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zuschlag für Gemeinkosten,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zuschlag für Sozialkassenbeiträge,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zuschlag für vermögenswirksame Leistungen,</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">- Zuschlag für Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Stundensätze für Baugeräte gelten für auf der Baustelle vorhandene Geräte, wobei davon ausgegangen wird, dass An- und Abtransport in den Gemeinkosten erfasst sind.</span>
               <br/>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Der AN hat die folgenden Positionen als Eventualpositionen zu kalkulieren. Ob und in welchem Umfang die Leistungen anfallen bzw. zur Ausführung kommen werden, kann im voraus nicht angegeben werden. </span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Im Bedarfsfalle werden die E-Preise der nachfolgenden Positionen für unvorhergesehene Leistungen verwendet. Die nachfolgend angegebenen Abrechnungssätze gelten für die normale, tarifliche Arbeitszeit nach den jeweils geltenden Tarifbestimmungen. Für Über-, Nacht-, Sonntags- und Feier-tagsstunden werden zusätzlich die tariflichen Aufschläge vergü-tet.</span>
               <br/>
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Die Auslösung wird nur für die normale, tarifliche Arbeitszeit gezahlt und nur auf besonderen Nachweis vergütet.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Für Baumaschinen, Fahrzeuge und Geräte ist grundsätzlich die Gestellung des Fahrers bzw. des Maschinisten in den jeweiligen Einheitspreis einzurechnen.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Tagelohnarbeiten werden nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch den AG anerkannt!</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Hinweis</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Remark>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKANPEI" RNoPart="10">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description ID="R20260701080244763000142">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Stunde eines Bauvorarbeiters.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stundenlohn, Bauvorarbeiter</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAKAPGOI" RNoPart="20">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description ID="R20260701080244766000143">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Stunde eines gehobenen Baufacharbeiters.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stundenlohn, Gehobener Baufacharbeiter</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJPAPAI" RNoPart="30">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description ID="R20260701080244770000144">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Stunde eines Facharbeiters.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stundenlohn, Facharbeiter.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJPCGOI" RNoPart="40">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description ID="R20260701080244771000145">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Stunde eines Tieflöffelaggers einschl. Bedienung, Löffelinhalt mind. 0,4 m³.</span>
              </p>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"/>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stundenlohn, Tieflöffelbagger mind. 0,4 m³.</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJPDPBI" RNoPart="50">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description ID="R20260701080244773000146">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">Stunde Straßenkehrmaschine einschl. Bedienung</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stundenlohn, Straßenkehrmaschine</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
         <Item ID="AAAAAAAAIAJPFHHI" RNoPart="60">
          <Qty>20.000</Qty>
          <QU>h</QU>
          <Description ID="R20260701080244775000147">
           <CompleteText>
            <DetailTxt>
             <Text>
              <p style="text-align:justify;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
               <span style="font-family:Arial Narrow;font-size:12pt;Color:rgb(0,0,0);">LKW-Kipper mit Allradantrieb einschl. Bedienung, mind. 12 t Nutzlast.</span>
              </p>
             </Text>
            </DetailTxt>
            <OutlineText>
             <OutlTxt>
              <TextOutlTxt>
               <p style="text-align:left;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;">
                <span>Stundenlohn, Allrad-Kipper mind. 12 t Nutzlast</span>
               </p>
              </TextOutlTxt>
             </OutlTxt>
            </OutlineText>
           </CompleteText>
          </Description>
         </Item>
        </Itemlist>
       </BoQBody>
      </BoQCtgy>
     </BoQBody>
    </BoQCtgy>
   </BoQBody>
  </BoQ>
 </Award>
</GAEB>
