


Leistungsverzeichnis

	AP
	Leistung/Artikel
	Anzahl
	Einzelpreis (EUR netto)
	Gesamtpreis (EUR netto)

	
	Lieferadresse:
Thomas-Eßer-Berufskolleg, Kommerner Str. 137, 53879 Euskirchen
Rechnungsadresse:
Amt für Schulen Kreis Euskirchen, z. Hd. Martina Bings,
Jülicher Ring 32, 53879 Euskirchen
	
	
	

	
	
Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis:
Anforderungen gelten für alle Möbelstücke (Positionen 1-3)
· Alle Möbel müssen nicht brennbar sein
· Möbel aus Stahl, Rahmen aus stabilem Vierkantrohr, Sitz- und Tischflächen aus 2 mm starkem Blech 
· Pulverbeschichtung mit strapazierfähigem Strukturlack
· vandalismussicher
· inkl. Befestigungsmaterial
· inkl. Boden- oder Wandmontage 
· GS geprüft nach DIN EN 1729
· 5 Jahre Garantie
· Kantenfarbe Stahlmöbel: 
A2-Strukturlack PS50 pastellblau 
· Flächenfarbe: A2-Strukturlack 9S10-reinweiß 
· Ergänzungsbeschaffung zu bereits vorhandenen 
Möbeln
	
	
	

	
	
Hinweise zu den örtlichen Gegebenheiten
Die Möbel sind für das 1. OG (vorgelagert B Trakt) und für das
2. OG vorgesehen und sollen da auch montiert werden. 
Von Position 1 sind 18 Stück für das 1. OG vorgelagert (B-Trakt) vorgesehen, von Position 2 9 Stück. Die restlichen Stückzahlen der Positionen 1 – 3 sind für das 2.OG Hauptgebäude Trakt B.

	
	
	

	
	Verwendungsorte
Vorgelagert B, 1. OG
· Wangenhocker – Bodenmontage 18 Stück
· Wangentische – Wandmontage 9 Stück
 2. OG Hauptgebäude, Trakt B:
· Wangenhocker – Bodenmontage 18 Stück
· Wangenhocker – Bodenmontage 6 Stück
· Wangentisch – Wandmontage 9 Stück
· Wangentisch – Wandmontage 3 Stück
· Wangenbank – Bodenmontage 16 Stück

	
	
	

	
	
1. Obergeschoss vorgelagert Trakt B:
· Die Wangenhocker sowie die Wangentische (Position 1 und 2) sollen so an der Wand und am Boden montiert werden, dass sich die Personen gegenübersitzen und dabei den Tisch in der Mitte haben. Dabei lehnen jeweils die linke bzw. rechte Körperseite an der Wand.  


2. Obergeschoss Hauptgebäude Trakt B:
· Die Wangenhocker sowie die Wangentische (Position 1 und 2) sollen so an der Wand und am Boden montiert werden, dass sich die Personen gegenübersitzen und dabei den Tisch in der Mitte haben. Dabei lehnen jeweils die linke bzw. rechte Körperseite an der Wand.  
· Die Wangenbänke (Position 3) hingegen sollen so angebracht werden, dass man mit dem Rücken zur Wand sitzt.  
Die genaue Platzierung und Ausrichtung werden bei Montage vor Ort angegeben.
Die Böden sind Steinböden mit PVC-Belag.
Die Wände sind Standardmauerwerk, keine Leichtbauwände.
Es ist eine Treppe (mehrere) ins 1. OG vorgelagert vorhanden (kein Aufzug). Es ist eine Treppe (mehrere) und ein Aufzug ins 2. OG vorhanden.

	
	
	

	1
	
Wangenhocker Bodenmontage
· Maße:  42 x 43 x 38 cm (B x H x T)
vorgegebenes Fabrikat: project, m.point, Modell 559122

	42
	     
	     

	2
	
Wangentisch Wandmontage
· Maße:  70 x 71 x 65 cm (B x H x T)
vorgegebenes Fabrikat: project, m.point, Modell 559110

	21
	     
	     

	3
	
Wangenbank Bodenmontage
· Maße: 136 x 43 x 38 cm (B x H x T) 
vorgegebenes Fabrikat: project, m.point, Modell 559121

	16
	     
	     

	4
	Anlieferung
· Inklusive Fracht, Verpackung und Versicherung
· Lieferung bis Verwendungsstelle
· Lieferung nach Terminabsprache
	---
	     
	     

	5
	Montage
· Fachgerechte Montage am Lieferort
· Verpackungsentsorgung im Zuge der Montage
	---
	     
	     

	Nettowarenwert
	     

	zuzüglich Mehrwertsteuer 19 %
	     

	Gesamtpreis
	     




Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen können       % Skonto gewährt werden.



	     

	Ort, Datum	Unterschrift
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